### Échec de la configuration

Vérifiez les points suivants et effectuez à nouveau la configuration réseau.
Vérifiez que le point d'accès (routeur sans fil) est allumé. S'il est sous tension, mettez le point d'accès (routeur sans fil) hors tension puis à nouveau sous tension. Pensez aux autres utilisateurs qui pourraient utiliser le réseau.
Désactivez le séparateur de confidentialité sur le point d'accès (routeur sans fil).
Placez votre imprimante à proximité du point d'accès (routeur sans fil).
Vérifiez que le point d'accès (routeur sans fil) prend en charge WPS. S'il ne prend pas en charge WPS, vous ne pourrez établir de réseau au moyen de la configuration par bouton de commande (WPS).
Si la fonction de filtrage d'adresse MAC est activée, enregistrez l'adresse MAC de votre imprimante pour empêcher votre imprimante d'être filtrée. Consultez la documentation fournie avec le point d'accès pour l'enregistrement.
Vérifiez que le mode de communication Wi-Fi (IEEE802.11*) défini pour votre point d'accès (routeur sans fil) correspond à celui pris en charge par votre imprimante. (* L'affichage varie selon votre emplacement.)