### การตั้งค่าล้มเหลว

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ จากนั้นให้ดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ครั้ง
ตรวจสอบว่าจุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย) เปิดใช้งานอยู่ หากจุดเข้าใช้งานเปิดอยู่ ให้ปิดจุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์ไร้สาย) แล้วเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบผู้ใช้รายอื่นที่อาจกำลังใช้งานเครือข่ายอยู่
ปิดใช้งานตัวแยกความเป็นส่วนตัวบนจุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์ไร้สาย)
ควรวางเครื่องพิมพ์ของคุณไว้ใกล้กับจุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย)
ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อ (เราเตอร์แบบไร้สาย) สนับสนุนการทำงานของ WPS แต่หากจุดเชื่อมต่อไม่สนับสนุนการทำงาน WPS คุณสามารถติดตั้งเครือข่ายได้โดยใช้การตั้งค่าปุ่มกด (WPS)
หากฟังก์ชันการกรอง MAC แอดเดรสเปิดใช้งานอยู่ ให้ลงทะเบียน MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันเครื่องพิมพ์ของคุณจากการกรองข้อมูล สำหรับการลงทะเบียน โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับจุดเข้าใช้งาน
ตรวจสอบว่าโหมดการสื่อสาร Wi-Fi (IEEE802.11*) ที่ตั้งไว้สำหรับจุดเชื่อมต่อ (เราเตอร์ไร้สาย) ของคุณตรงกับโหมดการสื่อสารที่เครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการทำงาน (*การแสดงผลจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของคุณ)