### Тохируулга Амжилтгүй боллоо

Дараах зүйлсийг шалгаад сүлжээний тохируулгыг дахин гүйцэтгэ.
Хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) асаалттай эсэхийг шалга. Хэрэв асаалттай бол хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-ийг унтраагаад дахин асаа. Өөр хэрэглэгчид бас сүлжээг хэрэглэж байж болзошгүйг анхаараарай.
Хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) дээрх хувийн нууцлал тусгаарлагчийг хүчингүй болго.
Принтерээ хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-т ойрхон байрлуул.
Хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) WPS-г дэмждэг эсэхийг шалга. Хэрэв WPS-г дэмждэггүй бол, Товчлуурын Тохируулга (WPS) ашиглан сүлжээ үүсгэх боломжгүй.
Хэрэв MAC хаяг шүүлтийн функц идэвхжсэн бол, принтерийнхээ MAC хаягийг шүүгдэхээс сэргийлж бүртгүүлээрэй. Бүртгүүлэх талаар хандалтын цэгтэй дагалдаж ирсэн гарын авлагаас лавлана уу.
Хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр)-т тохируулсан Wi-Fi холболтын горим (IEEE802.11*) принтерийнхтэй таарч байгаа эсэхийг шалга. (*Таны байрлалаас шалтгаалж дэлгэц ялгаатай байх болно.)