Aseta tulostin alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Laitteiston asetus
Katso paperiasetusoppaasta lisätietoja tulostimen laitteiston asentamisesta, kuten musteen täyttämisestä, mustekasettien tai väriyksiköiden asentamisesta ja paperin lisäämisestä.
Ohjainten asentaminen
Asenna ohjaimet, kun tulostimen laitteiston asettaminen on valmis. Ohjelmat ovat tällä CD-levyllä seuraavissa poluissa:
Tulostinajuri
\Driver\Printer\Driver
Skannerin ohjain (vain monitoimitulostin)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (vain faksia tukeva tulostin)
\Apps\FaxUtility
PCL- tai PS3 (PostScript3) -tulostinohjain (vain tuettu tulostin):

Eräät tulostusominaisuudet eivät ole käytettävissä PCL- ja PS3-ohjaimissa. Käyttääksesi kaikkia tulostusominaisuuksia, asenna yllä mainittu tulostinohjain. Tarkista Käyttöoppaasta tukeeko tulostimesi PCL- tai PS3-tulostuskieliä ja asenna sitten ohjain ohjeiden mukaisesti.

PCL-tulostinohjain
\Driver\PCLUniversal\
tai
\Driver\Universal\
PS3 (PostScript3) -tulostinohjain
\Driver\PostScript
Verkkoyhteys ja määritys
Liitä LAN-kaapeli tai käytä tulostimen ohjauspaneelia muodostaaksesi yhteyden verkkoon langattomasti. Määritä sitten verkkoasetukset suorittamalla EpsonNet Config.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Ohjekirjojen lataaminen
Lisätietoja saa lataamalla ohjekirjat Epsonin tukisivustoista.
http://www.epson.eu/Support (Eurooppa)
http://support.epson.net/ (Euroopan ulkopuolella)