Velg navnet (SSID) til et nettverk som bruker 2,4 GHz-båndet på skriverens kontrollpanel, og trykk deretter på OK-knappen.

Merknad:
Hvis du bruker aksesspunktet (den trådløse ruteren) med standardinnstillingene, velger du det nettverksnavnet (SSID) som vises på skriverens kontrollpanel som slutter på «_G». Hvis du ikke kan hente nettverksnavn (SSID), må du sjekke informasjonen til aksesspunktet (trådløs-ruteren).
Hvis SSID-en ikke vises, trykker du , angir nettverksnavn (SSID) til et nettverk på 2,4 GHz-båndet, velger OK og trykker OK-knappen.