### 網路連線報告上的訊息及解決方案

印表機與無線基地台 (無線 LAN 路由器) 之間的連線發生問題。檢查網路連線報告上的訊息及錯誤碼，然後依照解決方案進行。
a：錯誤碼

代碼 | 解決方案
E-1 | 請確定乙太網路線已連接至印表機、集線器或其他網路裝置。 請確定已開啟集線器或其他網路裝置。
E-2 E-3 E-7 | 請確定無線基地台已開啟。 檢查電腦或其他裝置是否正確連接至無線基地台。 將印表機設置在無線基地台的附近。移除其之間的任何障礙物。 若您已手動輸入SSID，請檢查 SSID 是否正確。您可從網路連線報告上的 [Network Status] 檢查 SSID。 若要使用按鍵模式設定來建立網路，請確定無線基地台支援WPS。如果不支援 WPS，則您無法使用按鍵模式設定來建立網路。
檢查僅 ASCII 字元 (英數字母字元及符號) 用於SSID。若 SSID 包含 ASCII 字元以外的任何字元，印表機則無法顯示此 SSID。
在連線到無線基地台之前檢查 SSID 及密碼。若正在使用的無線基地台採用其預設設定，標籤上會顯示 SSID 及密碼。若您不知道 SSID 及密碼，請聯絡設定無線基地台的人員，或參閱無線基地台隨附的說明文件。
您要使用智慧型裝置的網際網路共用功能連線到產生的 SSID 時，請檢查智慧型裝置隨附之說明文件上的 SSID 和密碼。
若 Wi-Fi 突然中斷連線，請檢查以下事項：若任一方法適用，請使用隨附的軟體光碟或從網站下載的軟體重設網路設定。
http://epson.sn> [設定]
使用按鍵模式設定，將另一個 Wi-Fi 裝置新增至網路。
Wi-Fi 網路已使用按鍵模式設定以外的任何方法進行設定。
E-5 | 請確定無線基地台的安全性類型設為以下其中一種：若不是，請變更無線基地台上的安全性類型，然後重設印表機的網路設定。 WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit) WPA PSK (TKIP/AES)* WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*：WPA PSK 亦稱為 WPA Personal。WPA2 PSK 亦稱為 WPA2 Personal。
E-6 | 檢查是否已停用MAC位址篩選。若已啟用，請登錄印表機的MAC位址，以免被篩除。如需詳細資訊，請參閱無線基地台隨附的說明文件。您可從網路連線報告上的 [Network Status] 檢查 MAC 位址。 若無線基地台的共用驗證已在 WEP 安全性方法上啟用，請確定驗證金鑰與索引正確無誤。
E-8 | 印表機的取得 IP位址設為 [自動] 時，請啟用無線基地台上的 DHCP。 若印表機的取得 IP位址設為 [手動]，則您手動設定的IP 位址即超出範圍 (例如：0.0.0.0) 且會停用。從印表機的控制面板或 IP設定有效的 Web Config 位址。
E-9 | 檢查以下事項。 裝置已開啟。 您可從要連線到印表機的裝置存取網際網路及相同網路上的其他電腦或網路裝置。 若在檢查上述事項後仍無效，請使用安裝程式重設網路設定。您可使用隨附的軟體光碟或從網站下載的軟體執行。 http://epson.sn> [設定]
E-10 | 檢查以下事項。 網路上的其他裝置已開啟。 若已將印表機的取得 IP位址設為 [手動]，確認網路位址 (IP 位址、子網路遮罩及預設閘道) 正確無誤。 若上述資料不正確，請重設網路位址。您可從網路連線報告上的 [Network Status] 檢查 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道。 啟用 DHCP時，請將印表機的取得 IP 位址變更成 [自動]。若您要手動設定 IP位址，請檢查無線基地台的 IP 位址，然後從印表機控制面板或 Web Config 選擇網路設定畫面上的 [手動]。將子網路遮罩設為 [255.255.255.0]。
E-11 | 檢查以下事項。 將印表機的 TCP/IP設定設為 [手動] 時，預設閘道位址正確無誤。 設為預設閘道的裝置已開啟。 設定正確的預設閘道位址。您可從印表機控制面板、Web Config上的網路狀態畫面或列印網路連線報告或網路狀態表檢查預設閘道位址。
E-12 | 檢查以下事項。 網路上的其他裝置已開啟。 若為手動輸入網路位址，確認網路位址 (IP位址、子網路遮罩及預設閘道) 正確無誤。 其他裝置的網路位址 (子網路遮罩與預設閘道) 均相同。 IP位址未與其他裝置衝突。
若在檢查上述事項後仍無效，請嘗試以下步驟。
使用隨附的軟體光碟或從網站下載的軟體，對印表機同一網路上的電腦進行網路設定。
http://epson.sn> [設定]
您可在使用 WEP 安全性類型的無線基地台上登錄數組密碼。若登錄數組密碼，請檢查印表機上是否設定第一組登錄的密碼。
E-13 | 檢查以下事項。 如無線基地台、集線器及路由器等網路裝置皆已開啟。 網路裝置的TCP/IP設定並未手動進行設定。(印表機的 TCP/IP設定在其他網路裝置的 TCP/IP 設定手動執行後自動設定，印表機的網路可能會不同於其他裝置的網路) 若在檢查上述事項後仍無效，請嘗試以下步驟。 使用隨附的軟體光碟或從網站下載的軟體，對印表機同一網路上的電腦進行網路設定。
http://epson.sn> [設定]
您可在使用 WEP 安全性類型的無線基地台上登錄數組密碼。若登錄數組密碼，請檢查印表機上是否設定第一組登錄的密碼。

b：網路環境上的訊息

訊息 | 解決方案
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | 相同的 SSID 可能已在數台無線基地台上設定。檢查無線基地台上的設定，並變更 SSID。
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | 將印表機放置在更靠近無線基地台的位置並移除其之間的任何障礙物後，開啟無線基地台。若仍未連線，請參閱無線基地台隨附的說明文件。
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | 您最多可在簡易 AP 模式下同時連線到 4 台 Wi-Fi 裝置。若要新增另一台 Wi-Fi 裝置，請先中斷連線其中一台已連線的 Wi-Fi 裝置。