### Желілік байланыс диагностикасының нәтижесі оң, бірақ принтерді қосу мүмкін емес

Принтер және кіру нүктесі (сымсыз LAN роутері) сәтті қосылды, бірақ принтерді компьютерге кіру нүктесі (сымсыз LAN роутері) арқылы қосу мүмкін емес. Келесі шешімдерді орындап көріңіз.
Кіру нүктесіндегі (сымсыз LAN роутер) құпиялылық бөлгіш функциясын тексеріңіз
Бұл мобильді сымсыз LAN роутерлері үшін ортақ мәселе болып табылады. Құрылғылар арасындағы байланысты ажырататын құпиялылық бөлгіш функциясы кіру нүктесінде (сымсыз LAN роутері) іске қосылады. Бұл – роутер арқылы құрылғылар арасындағы байланысты ажырататын қауіпсіздік функциясы. Қосылған кезде принтер мен компьютер байланысы ажыратылатындықтан, оларды бір-біріне қосу мүмкін емес. Кіру нүктесіндегі құпиялылық бөлгіш функциясын өшіріңіз, содан кейін желіні қайта орнатыңыз. Орнату әдісі туралы мәліметтерді кіру нүктесі жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз. Өндірушіге байланысты құпиялылық бөлгіш функциясының атауы әртүрлі болуы мүмкін.
Принтер және компьютер SSID идентификаторларын тексеріңіз
Кейбір кіру нүктелерінде бірнеше SSID идентификаторы болуы мүмкін. Кейбірі SSID идентификаторларын тиісті сымсыз стандартқа бөле алады (IEEE802.11a және IEEE802.11g). Тіпті бірдей кіру нүктесі (сымсыз LAN роутері) бар принтер мен компьютер әртүрлі SSID идентификаторларын пайдаланады және олар қосыла алмауы мүмкін. Компьютердің SSID идентификаторын принтердікімен сәйкестендіріңіз. Компьютердің SSID идентификаторын Wi-Fi байланысы мәзірінде тексеруге болады. Принтердің SSID идентификаторы басып шығарылған желі диагностикалық есебінде берілген. SSID идентификаторларын бір рет сәйкестендіріп, желіні қайта орнатыңыз.