<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<String xml:lang="el" xmlns="http://www.epson.com/EpsonNet/Resource/Common/StringInfo/1-0">
	<s id="APP_CAPTION">EpsonNet Setup</s>
	<s id="FONT_NAME">Arial</s>
	<s id="FONT_SIZE_BUTTON_LABEL">13</s>
	<s id="FONT_SIZE_SUBPAGE">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_HEADER">14</s>
	<s id="FONT_SIZE_STEP_TEXT">10</s>
	<s id="EPSON_URL">http://www.epson.com/</s>
	<s id="GO_EPSON_URL">http://go.epson.com/</s>
	<s id="ABOUTBOX">Σχετικά με το EpsonNet Setup...</s>
	<s id="NIFINFO_PANE"> %s    Διεύθυνση MAC: %s</s>
	<s id="STEP_BEFORE_SETUP">Πριν την ρύθμιση</s>
	<s id="STEP_SELECT_PRINTER">Επιλέξτε %product%</s>
	<s id="STEP_PRINTER_SETTING">Εγκατάσταση %product%</s>
	<s id="STEP_COMPUTER_SETTING">Ρύθμιση υπολογιστή</s>
	<s id="STEP_FINISH">Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε</s>
	<s id="TITLE_FIREWALL">Προειδοποίηση τείχους προστασίας</s>
	<s id="TITLE_PROBE">Αναζήτηση %product%...</s>
	<s id="TITLE_LIST">Επιλέξτε %product%</s>
	<s id="TITLE_DIAGNOSIS">Διαγνωστικά %product%</s>
	<s id="TITLE_SETTING_MENU">Επιλέξτε μια ρύθμιση</s>
	<s id="TITLE_CONNECTION_OPENING">Έναρξη ρυθμίσεων σύνδεσης</s>
	<s id="TITLE_SELECT_CONNECTION_TYPE">Επιλέξτε τύπο σύνδεσης</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SSID">Όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WEP">Εισαγ. κλειδιού ασφ./κωδικ. προσ. (WEP)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_WPA">Εισαγ. κλειδιού ασφ./κωδικ. προς. (WPA)</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SECURITY_AUTO">Εισαγωγή κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης</s>
	<s id="TITLE_TCPIP">Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP</s>
	<s id="TITLE_STORAGE_ATTRIBUTE">Εγκατάσταση κοινής χρήσης αρχείων</s>
	<s id="TITLE_CONFIRM">Επιβεβαίωση περιεχομένου μετάδοσης</s>
	<s id="TITLE_SENDING">Αποστολή ρυθμίσεων</s>
	<s id="TITLE_SWITCH_CONNECTIONSTYLE">Αλλαγή σύνδεσης</s>
	<s id="TITLE_POLLING">Επιβεβαίωση σύνδεσης</s>
	<s id="TITLE_DRIVER_OPENING">Ρυθμίσεις έναρξης οδηγού</s>
	<s id="TITLE_PRINTER_NAME">Όνομα %product%</s>
	<s id="TITLE_PRINTSCAN">Οριστικοποίηση ρυθμ. προγράμ. Οδήγησης</s>
	<s id="TITLE_COMPLETE">Ολοκλήρωση εγκατάστασης</s>
	<s id="TITLE_FAILED">Η εγκατάσταση απέτυχε</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_OPENING">Επιλογή μεθόδου εγκατάστασης %product%</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_USB">Εγκατ.Wi-Fi με χρήση καλωδίου εγκατ.USB</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRED">Εγκατ.ενσύρματου δικτύου LAN (Ethernet)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PUSH">Εγκατάσταση Wi-Fi μέσω WPS (πλήκ. Push)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_PIN">Εγκατάσταση Wi-Fi μέσω WPS (PIN)</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_STANDALONE">Εγκατάσταση Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του %product%</s>
	<s id="TITLE_CONNECTGUIDE_WIRELESS">Εγκατάσταση Wi-Fi</s>
	<s id="BUTTON_OK">OK</s>
	<s id="BUTTON_CANCEL">Ακύρωση</s>
	<s id="BUTTON_NEXT">Επόμενο</s>
	<s id="BUTTON_BACK">Πίσω</s>
	<s id="BUTTON_SKIP">Παράβλεψη</s>
	<s id="BUTTON_FINISH">Τέλος</s>
	<s id="BUTTON_EDIT">Αλλαγή ρυθμίσεων</s>
	<s id="MSG_ERROR_OSVERSION">Δεν είναι δυνατή η έναρξη του EpsonNet Setup με το υπάρχον λειτουργικό σύστημα.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DOUBLE">Το EpsonNet Setup είναι ήδη ανοιχτό.</s>
	<s id="MSG_ERROR_DEFAULT_FILE">Το αρχείο πληροφοριών προετοιμασίας είναι κατεστραμμένο ή δεν είναι η σωστή έκδοση.\nΠραγματοποιήστε επανεγκατάσταση της εφαρμογής.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_QUIT">Έξοδος από το EpsonNet Setup.\nΕίστε βέβαιοι ότι θέλετε να διακόψετε την εγκατάσταση;</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER">Δεν είναι δυνατή η εύρεση του %product%.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_EASYMODE">Ο %product% δεν βρέθηκε. Πατήστε &quot;OK&quot; και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επαναλάβετε την εγκατάσταση.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_VALUE">Περιέχει μη έγκυρη τιμή.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SSID">Εισάγετε από 1 εώς 32 χαρακτήρες.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_CHAR">Περιέχει μη υποστηριζόμενους χαρακτήρες.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEP">Για να εισαγάγετε κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WEP) με χαρακτήρες ASCII, εισαγάγετε 5 ή 13 χαρακτήρες.\nΓια να εισαγάγετε κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WEP) με HEX, εισαγάγετε 10 ή 26 χαρακτήρες.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WEPHEX">Το καταχωρημένο κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης (WEP) δεν είναι σε μορφή HEX.\nΕισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WEP).</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPA">Για να εισαγάγετε κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WPA) με χαρακτήρες ASCII, εισαγάγετε 8 έως 63 χαρακτήρες.\nΓια να εισαγάγετε κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WPA) με HEX, εισαγάγετε 64 ψηφία.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_WPAHEX">Το καταχωρημένο κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης (WPA) δεν είναι σε μορφή HEX.\nΕισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης (WPA).</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTO">Εισαγωγή κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης με 5 χαρακτήρες ή με 8 έως 64 χαρακτήρες.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_AUTOHEX">Το καταχωρημένο κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης δεν είναι σε μορφή HEX.\nΕισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP">Μη έγκυρη διεύθυνση IP.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_SUBNET">Μη έγκυρη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY">Μη έγκυρη προεπιλεγμένη πύλη.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_LOCAL">Η διεύθυνση &quot;%s&quot; δεν είναι έγκυρη.\nΕισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE">Ο συνδυασμός διεύθυνσης IP κα μάσκας δευτερεύοντος δικτύου δεν είναι έγκυρος.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_IP_PARE2">Ο συνδυασμός διεύθυνσης IP και προεπιλεγμένης πύλης δεν είναι έγκυρος.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_GATEWAY_PARE">Ο συνδυασμός προεπιλεγμένης πύλης και μάσκας δευτερεύοντος δικτύου δεν είναι έγκυρος.</s>
	<s id="MSG_ILLEGAL_PRINTERNAME">Εισαγάγετε από 1 έως 220 χαρακτήρες.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ALREADY_USED">Το συγκεκριμένο όνομα %product% χρησιμοποιείται ήδη.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNINPUT">Η ρύθμιση τιμών δεν έχει ολοκληρωθεί.\nΟλοκληρώστε τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="MSG_ERROR_GETDETAIL">Εμφανίστηκε σφάλμα κατά την επικοινωνία με τον %product%.\nΕνδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον %product%.\nΔοκιμάστε να θέσετε τον %product% εκτός λειτουργίας για τον εκ νέου ορισμό των ρυθμίσεων.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NOMATCH_PASSWD">Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης.\nΕισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.</s>
	<s id="MSG_ERROR_SETDETAIL_NOMATCH_PASSWD">Η ρύθμιση απέτυχε λόγω λανθασμένου κωδικού πρόσβασης.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_CONTINUE_SETTING">Παρόλο που η μέθοδος εγκατάστασης είναι διαφορετική, πραγματοποιήθηκε σύνδεση δικτύου.\nΘέλετε να συνεχίσετε με αυτές τις ρυθμίσεις;</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_NETWORK">Η προετοιμασία επικοινωνίας απέτυχε.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN_MAX">Έχει εξαντληθεί το όριο αριθμού των διευθύνσεων δικτύου που είναι εγγεγραμμένες στη λίστα διευθύνσεων του EPSON Scan.\nΕάν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή επιπλέον διευθύνσεων διαγράψτε τις διευθύνσεις που δεν είναι απαραίτητες.\nΕπιλέξτε το σαρωτή και με το εργαλείο διαμόρφωσης του EPSON Scan διαγράψτε διευθύνσεις που δεν είναι απαραίτητες.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Ναι&quot; για την εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης του EPSON Scan.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Όχι&quot; για να παρακάμψετε τη διαμόρφωση του δικτύου EPSON Scan.</s>
	<s id="MSG_QUESTION_EPSONSCAN2_MAX">Η λειτουργία ακυρώθηκε. Ο αριθμός των διευθύνσεων που μπορούν να καταχωρηθούν στο Epson Scan 2 έχει υπερβεί το όριο. Διαγράψτε τις μη χρησιμοποιημένες διευθύνσεις στο Epson Scan 2 Utility.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_BROUSER">Δεν εντοπίστηκε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.</s>
	<s id="MSG_ERROR_FAILED_BROUSER">Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο Web.</s>
	<s id="ERROR_SETDETAIL">Η αποστολή πληροφοριών εγκατάστασης απέτυχε. Τα παρακάτω σφάλματα είναι πιθανά.\n1. Ο %product% είναι απενεργοποιημένος.\n2. Ο %product% δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.\nΕλέγξτε την σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot; για να αποστείλετε ξανά τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECTTYPE">Η σύνδεση απέτυχε.\nΟ τρόπος που είναι συνδεδεμένο το προϊόν δεν είναι ίδιος με τον τύπο σύνδεσης που έχει επιλεγεί.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; για να επιβεβαιώσετε τον τύπο σύνδεσης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_CONNECT_STYLE">Η μέθοδος εγκατάστασης δεν είναι ίδια με εκείνη που έχει επιλεγεί.\nΕπιβεβαιώστε τις ακόλουθες πληροφορίες.\nΕπιλέξατε να χρησιμοποιήσετε %1, όμως ο %product% είναι συνδεδεμένος μέσω %2.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; και μεταβείτε στην σωστή κατάσταση σύνδεσης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRED">Η σύνδεση απέτυχε. Τα παρακάτω σφάλματα είναι πιθανά.\n1. Ο %product% είναι απενεργοποιημένος.\n2. Ο %product% δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.\n3. Οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας δεν είναι σωστές.\nΕλέγξτε τη σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot; για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_BROADCAST_WIRELESS">Η σύνδεση απέτυχε.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ρύθμιση του σωστού δικτύου Wi-Fi (SSID) στον %product%\nSSID:%1\n- Ο %product% είναι ενεργοποιημένος\n- Ο δρομολογητής/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος\n- Ο υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης\n- Ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με τον %product%\n2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσής σας, πριν κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις.\n&lt;Ρύθμιση Wi-Fi μέσω τοπικού (USB)&gt;\n1. Συνδέστε τον %product% στον υπολογιστή με καλώδιο USB.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.\n&lt;Ρύθμιση Wi-Fi μέσω του πίνακα ελέγχου του %product%&gt;\n1. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του %product%.\n&lt;Αλλαγή ρυθμίσεων από Ενσύρματο δίκτυο LAN σε Ασύρματο δίκτυο LAN&gt;\n1. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi του %product%.\n2. Συνδέστε τον %product% με τον δρομολογητή/διανομέα/σημείο πρόσβασης με καλώδιο Ethernet.\n3. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_AUTO">Η διεύθυνση IP του %product% σας ενδέχεται να είναι εσφαλμένη.\nΒεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρο το DHCP στο δίκτυό σας.\nΜετά τον έλεγχο της σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; για να αποστείλετε ξανά τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_NOT_UNICAST_IP_MANUAL">Η διεύθυνση IP του %product% σας ενδέχεται να είναι λανθασμένη.\nΕισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.\nΜετά τον έλεγχο της σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; για να στείλετε ξανά τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_IP_CONFLICT">Η διεύθυνση IP του %product% σας βρίσκεται σε διένεξη με κάποια άλλη συσκευή.\nΕισάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.\nΕλέγξτε την σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot; για να αποστείλετε ξανά τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_REBOOTPOLLING_STOP">Η επιβεβαίωση της σύνδεσης ακυρώθηκε.\nΚάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot; για να επαναλάβετε την εγκατάσταση.\nΚάντε κλικ στο κουμπί &quot;Ολοκλήρωση&quot; για έξοδο.</s>
	<s id="ERROR_NO_PRINTER_DRIVER">Δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.\nΠραγματοποιήστε εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.</s>
	<s id="ERROR_NO_SCANNER_DRIVER">Δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.\nΠραγματοποιήστε εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.</s>
	<s id="ERROR_INSTALL_DRIVER_FAILED">Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία θύρας εκτυπωτή.\nΑπεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="ERROR_PORT_CREATE_FAILED">Η ρύθμιση της θύρας εκτυπωτή απέτυχε.\nΚαταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και επαναλάβετε την εγκατάσταση.</s>
	<s id="ERROR_CALL_EPSONSCAN">Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης του EPSON Scan.\nΑπεγκαταστήστε το EPSON Scan και εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN_SETTING">Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων EPSON Scan.\nΑπεγκαταστήστε το EPSON Scan και εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_TESTPRINT">Δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση της δοκιμαστικής σελίδας.</s>
	<s id="ERROR_FAILED_EPSONSCAN">Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του EPSON Scan.\nΑπεγκαταστήστε το EPSON Scan και εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_A01">Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο δικτύου έχει συνδεθεί και ότι οι συσκευές δικτύου\nόπως διανομείς, δρομολογητές ή σημεία πρόσβασης είναι ενεργοποιημένες.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B02">Δεν βρέθηκαν δίκτυα Wi-Fi (SSID).\nΕπιβεβαιώστε ότι ο δρομολογητής/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος\nκαι ότι το Wi-Fi έχει ρυθμιστεί σωστά.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_B03">Δεν βρέθηκαν δίκτυα Wi-Fi (SSID).\nΕπιβεβαιώστε τη ρύθμιση Wi-Fi του υπολογιστή που επιθυμείτε να συνδέσετε.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_C04">Επιβεβαιώστε την ρύθμιση IEEE802.11b/g/n.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_D05">Επιβεβαιώστε λειτουργία ασφαλείας.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_E06">Ελέγξτε αν ο δρομολογητής/σημείο πρόσβασής σας έχει περιορισμούς\nόπως το φίλτρο διεύθυνσης MAC.\nΑνατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή/σημείου πρόσβασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_F07">Επιβεβαίωση κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_G08">Επιβεβαίωση διεύθυνσης IP της συσκευής δικτύου (διανομέας, δρομολογητής ή σημείο πρόσβασης).</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H09">Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.\nΕπιβεβαίωση ρυθμίσεων σύνδεσης και δικτύου του υπολογιστή ή άλλης συσκευής.\nΕίναι διαθέσιμη η σύνδεση μέσω του EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H10">Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.\nΕπιβεβαίωση ρύθμισης διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης.\nΕίναι διαθέσιμη η σύνδεση μέσω του EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H11">Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.\nΕπιβεβαίωση ρύθμισης προεπιλεγμένης πύλης.\nΕίναι διαθέσιμη η σύνδεση μέσω του EpsonNet Setup.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12A">Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα:\n-Το καταχωρημένο κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n-Το ευρετήριο κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H12B">Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα:\n-Η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου και η προεπιλεγμένη πύλη είναι σωστά ρυθμισμένες</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13A">Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα:\n-Το καταχωρημένο κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n-Το ευρετήριο κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_H13B">Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα:\n-Οι ρυθμίσεις σύνδεσης και δικτύου του υπολογιστή ή άλλης συσκευής είναι σωστές</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X01">1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στον %product%.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Πατήστε &quot;Επόμενο&quot; για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02A">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο δρομολογητής/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος\n- Το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID) είναι επιλεγμένο/καταχωρημένο στον %product%\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X02B">1. Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X03">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Η ρύθμιση δικτύου Ad Hoc είναι ενεργοποιημένη για τον υπολογιστή\n- Το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID) είναι επιλεγμένο/καταχωρημένο στον %product%\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X04">1. Αλλάξτε τη ρύθμιση λειτουργίας του δρομολογητή/σημείου πρόσβασης σε &quot;λειτουργία συμβατή με 802.11 b/g/n&quot; ή &quot;802.11n 2,4GHz&quot;.\nΑνατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή/σημείου πρόσβασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X05">Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης δεν υποστηρίζονται από τον %product%.\nΓια παράδειγμα, δρομολογητής/σημείο πρόσβασης ρυθμισμένος στα 802.11n με ασφάλεια WPA-PSK (TKIP) δεν υποστηρίζεται.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X06">1. Κάντε εγγραφή της διεύθυνσης MAC του %product% σας στον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης.\nΑνατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη του %product% σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης MAC του %product% σας.\nΑν δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε εγγραφή της διεύθυνσης MAC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο Wi-Fi.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07A">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\n1. Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο Wi-Fi.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07B">Εντοπίστηκαν πολλαπλά δίκτυα Wi-Fi (SSID) που ταιριάζουν με το καταχωρημένο δίκτυο Wi-Fi (SSID) %1.\n1. Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07C">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που ρυθμίστηκε στον %product% είναι %1 και το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι %2.\n1. Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X07D">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\nΠολλαπλά δίκτυα Wi-Fi (SSID) που αντιστοιχούν στο καταχωρημένο δίκτυό σας Wi-Fi (SSID) %1 εντοπίστηκαν.\n1. Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X08">1. Ελέγξτε ότι το DHCP είναι έγκυρο στο δίκτυό σας.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X09">Η διεύθυνση IP του %product% σας ενδέχεται να μην είναι σωστή.\n1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X10">Η σύνδεση απέτυχε.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο %product% είναι ενεργοποιημένος\n- Ο υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης\n- Ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με τον %product%\n2. Συνδέστε τον %product% στον υπολογιστή με καλώδιο USB.\n3. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.\n</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X11">Η διεύθυνση IP που ρυθμίσατε χειροκίνητα για τον %product% σας ενδέχεται να είναι λανθασμένη.\n1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X12">Η καταχωρημένη προεπιλεγμένη πύλη ενδέχεται να είναι λανθασμένη.\n1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προεπιλεγμένης πύλης.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη πύλη στην σωστή τιμή.\nΑν δεν γνωρίζετε τη σωστή τιμή για την προεπιλεγμένη πύλη, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε το δίκτυό σας Wi-Fi ή δοκιμάστε να την ρυθμίσετε σε κενή ή &quot;0.0.0.0&quot;.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13A">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n- Το ευρετήριο για το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό\n- Η λειτουργία ασφαλείας για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε τύπο διαφορετικό από WEP (152-bits)\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13B">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που έχει ρυθμιστεί στον %product%:%1\nΠολλαπλά δίκτυα Wi-Fi (SSID) που αντιστοιχούν στο καταχωρημένο δίκτυό σας Wi-Fi (SSID) %1 εντοπίστηκαν.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n- Το ευρετήριο για το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό\n- Η λειτουργία ασφαλείας για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε τύπο διαφορετικό από WEP (152-bits)\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13C">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που ρυθμίστηκε στον %product% είναι %1 και το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι %2.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n- Το ευρετήριο για το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό\n- Η λειτουργία ασφαλείας για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε τύπο διαφορετικό από WEP (152-bits)\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο Wi-Fi (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X13D">Το δίκτυο Wi-Fi (SSID) που ρυθμίστηκε στον %product% είναι %1 και το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι %2.\nΠολλαπλά δίκτυα Wi-Fi (SSID) που αντιστοιχούν στο καταχωρημένο δίκτυό σας Wi-Fi (SSID) %1 εντοπίστηκαν.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Το κλειδί ασφαλείας/κωδικός πρόσβασης είναι σωστό\n- Το ευρετήριο για το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό\n- Η λειτουργία ασφαλείας για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε τύπο διαφορετικό από WEP (152-bits)\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Επιλέξτε/εισαγάγετε το σωστό δίκτυο (SSID).\n4. Εισαγάγετε το σωστό κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασης.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.\n5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X14">Η διεύθυνση IP που ρυθμίσατε χειροκίνητα για τον %product% σας ενδέχεται να είναι λανθασμένη.\n1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.\n2. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.</s>
	<s id="ERROR_USBDIAGNOSIS_ADD_X15">Η σύνδεση απέτυχε.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο %product% είναι ενεργοποιημένος\n- Ο υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον δρομολογητή/σημείο πρόσβασης\n- Ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με τον %product%\n2. Συνδέστε τον %product% στον υπολογιστή με καλώδιο USB.\n3. Πατήστε &quot;Προηγούμενο&quot;.\n4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αποστείλετε εκ νέου τις πληροφορίες εγκατάστασης.\n</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_ENABLE">Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα από το τείχος προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Άρση αποκλεισμού&quot; ή &quot;Αποδοχή&quot; για να συνεχίσει τη λειτουργία του το EpsonNet Setup. Εάν αποκλείσετε το λογισμικό Epson, ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση.\n\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επιτρέπεται η πρόσβαση&quot; που βρίσκεται παρακάτω για να αναιρεθεί αυτόματα το Τείχος προστασίας των Windows.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_DISABLE">Το τείχος προστασίας ή το λογισμικό anti-spyware ενδέχεται να εμφανίσουν διαλόγους ειδοποίησης σχετικά με αυτήν την εγκατάσταση.\nΕάν εμφανιστεί ένα μήνυμα από το τείχος προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Άρση αποκλεισμού&quot; ή &quot;Αποδοχή&quot; για να συνεχιστεί η λειτουργία EpsonNet Setup.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_FORMAC">Το τείχος προστασίας ή το λογισμικό anti-spyware ενδέχεται να παρέμβουν στην εγκατάσταση.</s>
	<s id="LABEL_FIREWALL_URL">Πατήστε εδώ για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.</s>
	<s id="CHECK_FIREWALL">Επιτρέπεται η πρόσβαση (Μόνο για το τείχος προστασίας των Windows)</s>
	<s id="LABEL_PROBE">Σύνδεση στον %product%...</s>
	<s id="LABEL_PROBE2">Βεβαιωθείτε ότι ο %product% που θέλετε να εγκαταστήσετε βρίσκεται σε λειτουργία.\nΣημειώστε ότι αυτή η διαδικασία διαρκεί έως 1 λεπτό.</s>
	<s id="LABEL_LIST_EASY">Πατήστε &quot;Επανάληψη αναζήτησης&quot;. Εάν ο %product% πάλι δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο &quot;Μέθοδος εγκατάστασης %product%&quot; και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_NAVI">Εάν δεν βρίσκετε τον %product% στη λίστα.</s>
	<s id="BUTTON_REPROBE">Επανάληψη αναζήτησης</s>
	<s id="BUTTON_ANOTHER">Μέθοδος εγκατάστασης %product%</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_ALL">Εγκατάσταση δικτύου για τον %product% σας και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για τον υπολογιστή σας, για να χρησιμοποιήσετε τον %product% μέσω ενός δικτύου.</s>
	<s id="LABEL_SETTING_MENU_PCSETTING">Εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης για τον υπολογιστή σας, για τη χρήση του %product% σας μέσω ενός δικτύου.\nΕπιλέξτε αυτό για να εγκαταστήσετε έναν επιπλέον υπολογιστή.</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_ALL">Ρυθμίσεις %product% και υπολογιστή</s>
	<s id="RADIO_SETTING_MENU_PCSETTING">Μόνο ρυθμίσεις υπολογιστή</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING">Εάν θέλετε να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Αλλαγή ρυθμίσεων&quot;.\nΕάν θέλετε να διατηρήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTION_OPENING2">Τρέχουσες ρυθμίσεις</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRED">Εκτύπωση μέσω ενσύρματου LAN</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Εκτύπωση μέσω Wi-Fi - Αυτ. εγκατάσταση</s>
	<s id="RADIO_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Εκτύπωση μέσω Wi-Fi - Μη αυτ. εγκατάστ.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYPE">Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης του %product% σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον %product% σας μέσω Wi-Fi, επιλέξτε τη μέθοδο εγκατάστασης.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRED">Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον %product% σας μέσω ενσύρματου LAN, επιλέξτε αυτήν τη μέθοδο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_AUTO">Εάν θέλετε να εκτυπώσ. μέσω Wi-Fi και ο δρομολ./σημ.πρόσβ.υποστηρίζει λειτουρ.ρύθμ.δικτύου όπως πλήκτ. Push (WPS), επιλέξτε αυτή τη μέθοδο και πατ. &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_CONNECTSTYLE_WIRELESS_MANUAL">Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μέσω Wi-Fi και θέλετε να πραγματοποιήσετε μη αυτ. ρύθμιση του Wi-Fi, επιλέξτε αυτή τη μέθοδο και κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="BUTTON_SSID_REFRESH">Ενημέρωση</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SSID">Επιλέξτε ή εισάγετε το δίκτυο (SSID) για να συνδέσετε τον εκτυπωτή.</s>
	<s id="LABEL_SSID_SCAN">Αναζήτηση...</s>
	<s id="LABEL_SSID_VIEW_MODE">Κατ. Επικ:</s>
	<s id="LABEL_SSID">SSID:</s>
	<s id="LABEL_STA_MODE">Κατ. Επικ:</s>
	<s id="LABEL_SECURITY_MODE">Λειτουργία ασφαλείας:</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_PASSWD">Κωδικός πρόσβασης:</s>
	<s id="CHECK_SSID_MANUAL">Μη αυτόματη εισαγωγή</s>
	<s id="LABEL_WEP">Εισαγ. κλειδιού ασφ./κωδικ. προσ. (WEP)</s>
	<s id="LABEL_WEP2">Αν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ελέγξτε το κάτω μέρος του δρομολογητή/σημείου πρόσβασής σας ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.</s>
	<s id="LABEL_WPA">Εισαγ. κλειδιού ασφ./κωδικ. προς. (WPA)</s>
	<s id="LABEL_WPA2">Αν το κλειδί ασφαλ./κωδ.πρόσβ. περιλ. κεφ. ή μικρά γράμ., βεβ. ότι τα έχετε εισ. σωστά.\nΑν δεν γνωρ. το κλειδί ασφαλ./κωδικό πρόσ., ελέγξτε το κάτω μέρος του δρομ./σημείου πρόσβ. ή επικοιν. με το άτομο που ρύθμ. το δίκτ. Wi-Fi.</s>
	<s id="LABEL_AUTO">Εισαγωγή κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης</s>
	<s id="LABEL_AUTO2">Εισαγωγή κλειδιού ασφαλείας/κωδικού πρόσβασης με 5 χαρακτήρες ή με 8 έως 64 χαρακτήρες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά τα κεφαλαία ή μικρά γράμματα.\nΑν δεν γνωρίζετε το κλειδί ασφαλείας/κωδικό πρόσβασής σας, ελέγξτε το κάτω μέρος του δρομολογητή/σημείου πρόσβασής σας ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυό σας Wi-Fi.</s>
	<s id="BUTTON_HELP">Βοήθεια</s>
	<s id="LABEL_TCPIP">Η τρέχουσα διεύθυνση IP για τον %product% έχει ρυθμιστεί όπως φαίνεται παρακάτω. Επιλέξτε [Αλλαγή] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή επιλέξτε [Επόμενο] για να συνεχίσετε.</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_AUTO">Αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης IP (DHCP)</s>
	<s id="RADIO_TCPIP_MANUAL">Μη αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης IP (Στατική διεύθυνση)</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_IP">Διεύθυνση IP:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SUBNET">Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου:</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_GATEWAY">Προεπιλεγμένη πύλη:</s>
	<s id="LABEL_STORAGE">Ρυθμίστε τα δικαιώματα εγγραφής σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες μνήμης ή μνήμη USB flash, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στον %product%.\nΜην πραγματοποιείτε είσοδο στις εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση αργότερα.</s>
	<s id="CHECK_STORAGE">Κοινή χρήση των καρτών μνήμης μέσω ενός δικτύου</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM">Οι παρακάτω τιμές ρύθμισης αποστέλλονται στον %product% σας.\nΜην πραγματοποιείτε είσοδο στις εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες μνήμης ή μνήμη USB flash, πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.</s>
	<s id="LABEL_CONFIRM_NO_MEMORYCARD">Οι ακόλ. ρυθμ. έχουν αποσταλεί στον εκτυπ. σας.</s>
	<s id="LABEL_SENDING">Αποστολή ρυθμίσεων στον %product%. Περιμένετε.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRELESS">Για μετάβαση στη λειτουργία Wi-Fi, αποσυνδέστε το καλώδιο LAN από τον %product% \nκαι στη συνέχεια πατήστε &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_SWITCH_CONNECTION_STYLE_WIRED">Συνδέστε το καλώδιο LAN στον %product% και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_POLLING">Επιβεβαίωση της σωστής σύνδεσης του %product% (στο δίκτυο).\nΠεριμένετε. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως 5 λεπτά.</s>
	<s id="BUTTON_POLLING">Διακοπή επιβεβαίωσης</s>
	<s id="WARNING_CAPTION">Προειδοποίηση</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN">Επιλεγμένη μέθοδος εγκατάστασης:</s>
	<s id="LABEL_SETUPAGAIN2">Μέθοδος σύνδεσης που χρησιμοποιήθηκε:</s>
	<s id="BUTTON_NO_SETUP_AGAIN">Όχι. Επανάληψη εγκατάστασης</s>
	<s id="BUTTON_YES_CONTNUE">Ναι</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING">Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οδηγού για τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Αλλαγή ρυθμίσεων&quot;.\nΕάν δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Επόμενο&quot;.</s>
	<s id="LABEL_DRIVER_OPENING2">Τρέχουσες ρυθμίσεις</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER">Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_INSTALLED">Εγκαταστάθηκε</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_DRIVER_NOT_INSTALLED">Δεν έχει εγκατασταθεί</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT">Θύρα εκτυπωτή:</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_CAN_USE">Έτοιμο για εκτύπωση</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_PORT_NOT_SETTING">Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση</s>
	<s id="LABEL_SCANNER">Ρυθμίσεις σάρωσης:</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_CAN_USE">Έτοιμο για σάρωση</s>
	<s id="LABEL_SCANNER_NOT_SETTING">Δεν είναι δυνατή η σάρωση</s>
	<s id="LABEL_PRINTSCAN">Περιμένετε...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE">Επιτυχής εγκατ. Πατήστε &quot;Ολοκλήρωση&quot; για έξοδο από Εγκατ.</s>
	<s id="GROUP_TEST_PRINT">Εκτυπωτής</s>
	<s id="GROUP_SCAN">Σαρωτής</s>
	<s id="GROUP_NETWORK_DRIVE">Κάρτα μνήμης</s>
	<s id="BUTTON_TEST_PRINT">Εκτύπωση σελίδας δοκιμής</s>
	<s id="BUTTON_SCAN">Εκκίνηση του EPSON Scan</s>
	<s id="BUTTON_NETWORK_DRIVE">Πρόσβαση στην κάρτα μνήμης</s>
	<s id="BUTTON_SAVE">Αποθήκευση...</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_TEST_PRINT">Η εκτύπωση μέσω δικτύου είναι πλέον ενεργοποιημένη.\nΠατ.&quot;Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας&quot; για να δοκιμ.να εκτυπ.μέσω δικτ.\nΑνατρ.στην τεκμηρ.για λεπτομ.σχετ.με την τροφοδ.χαρτ.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SCAN">Η σάρωση μέσω δικτύου είναι ενεργοποιημένη.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Εκκίνηση του EPSON Scan&quot; για να ξεκινήσει το EPSON Scan.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_NETWORK_DRIVE">Η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης μέσω δικτύου είναι ενεργοποιημένη.\nΕισαγάγετε μια κάρτα μνήμης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Πρόσβαση στην κάρτα μνήμης&quot;.</s>
	<s id="LABEL_COMPLETE_SAVE">Εάν θέλετε να αποθ. μία εφαρμογή ώστε να έχει πρόσβ. στην κάρτα μνήμης του εκτυπ.\nκάντε κλικ στο κουμπί &quot;Αποθήκευση...&quot; που βρίσκεται παρακάτω και προσδ. την τοποθεσία αποθ. της εφαρ.</s>
	<s id="LABEL_FAILED">Εμφανίστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.\nΑνατρέξτε στην Αναφορά σφάλματος και κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; για να προσπαθήσετε ξανά. Εάν το κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot; είναι απενεργοποιημένο, κλείστε τον εγκαταστάτη και δοκιμάστε να επαναλάβετε την εγκατάσταση.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Ολοκλήρωση&quot; για να κλείσετε την εγκατάσταση.</s>
	<s id="LABEL_FAILED2">Αναφορά σφάλματος</s>
	<s id="RADIO_USB">Εγκατ.Wi-Fi με χρήση καλωδίου εγκατ.USB</s>
	<s id="RADIO_WIRED">Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου (Ethernet)</s>
	<s id="RADIO_AOSS">Εγκατάσταση Wi-Fi μέσω WPS (πλήκ. Push)</s>
	<s id="RADIO_WPS">Εγκατάσταση Wi-Fi μέσω WPS (PIN)</s>
	<s id="RADIO_STANDALONE">Εγκατάσταση Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του %product%</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB">Εμφανίζεται ένας οδηγός για την εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi με USB καλώδιο.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED">Εμφανίζεται ένας οδηγός εγκατάστασης ενσύρματου δικτύου.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_AOSS">Εμφανίζεται ένας οδηγός εγκατάστασης δικτύου Wi-Fi μέσω WPS (Κουμπί προώθ.).</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WPS">Εμφανίζεται ένας οδηγός εγκατάστασης δικτύου Wi-Fi μέσω WPS (PIN).</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_STANDALONE">Εμφανίζεται ένας οδηγός εγκατάστασης δικτύου Wi-Fi με τη χρήση του πίνακα ελέγχου του %product%.</s>
	<s id="PASSWD_CAPTION">Κωδικός πρόσβασης</s>
	<s id="GROUP_PASSWD">Σύνδεση συσκευής</s>
	<s id="LABEL_PASSWD">Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.</s>
	<s id="LABEL_PASSWD2">Κωδικός πρόσβασης:</s>
	<s id="TEXT_MODEL">Όνομα προϊόντος</s>
	<s id="TEXT_STATUS">Κατάσταση</s>
	<s id="TEXT_MAC">Διεύθυνση MAC</s>
	<s id="TEXT_IP">Διεύθυνση IP</s>
	<s id="TEXT_SUBNETMASK">Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου</s>
	<s id="TEXT_GATEWAY">Προεπιλεγμένη πύλη</s>
	<s id="TEXT_READWRITE">Wi-Fi/Δίκτυο</s>
	<s id="TEXT_READONLY">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS">Ασύρματο</s>
	<s id="TEXT_WIRED">Ενσύρματο</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_MANUAL">Μη αυτόματο</s>
	<s id="TEXT_GETMETHOD_AUTO">Αυτόματο</s>
	<s id="TEXT_ENABLE">Ενεργοποιημένο</s>
	<s id="TEXT_DISABLE">Απενεργοποιημένο</s>
	<s id="TEXT_ALL">Όλα</s>
	<s id="TEXT_EXIST">Ορισμός</s>
	<s id="TEXT_NONE">Κατάργηση ορισμού</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE">Τύπος σύνδεσης</s>
	<s id="TEXT_SSID">SSID</s>
	<s id="TEXT_STA">Λειτουργία επικοινωνίας</s>
	<s id="TEXT_SECURITY">Λειτουργία ασφαλείας</s>
	<s id="TEXT_INFRASTRUCTURE">Υποδομή</s>
	<s id="TEXT_ADHOC">Ad Hoc</s>
	<s id="TEXT_WEP">WEP</s>
	<s id="TEXT_WPA_TKIP">WPA-TKIP</s>
	<s id="TEXT_WPA_AES">WPA-AES</s>
	<s id="TEXT_WEP_KEY">Κλειδί ασφ./Κωδ.πρόσβ.(WEP)</s>
	<s id="TEXT_WPA_PASSPHRASE">Κλειδί ασφ./Κωδ.πρόσβ.(WPA)</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_PASSWD">Κλειδί ασφαλείας/Κωδικός πρόσβασης</s>
	<s id="TEXT_IPADDRESS_GETMETHOD">Μέθοδος λήψης διεύθυνσης IP</s>
	<s id="TEXT_ACCESS_ATTRIBUTE">Εγκατάσταση κοινής χρήσης αρχείων</s>
	<s id="TEXT_MULTICASTADDRESS">Διεύθυνση Multicast (224.0.0.0 - 239.255.255.255)</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NONE">-- ΚΑΝΕΝΑ --</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_DEVICE">Συσκευή δικτύου</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINTSCAN">Έτοιμο για εκτύπωση/σάρωση</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_COMPLETE_PRINT">Έτοιμο για εκτύπωση</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_COMPLETE_PRINTSCAN">Πρ. οδ. μη ρυθ.</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_COMPLETE">Έχει γίνει εγκατάσταση του δικτύου</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NETWORK_SETTINGS_NOT_COMPLETE">Δεν έχει γίνει εγκατάσταση του δικτύου</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS">Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο παρακάτω δίκτυο (SSID). Να συνδεθεί το %PRODUCT% στο δίκτυο (SSID);</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SL">Το EpsonNet Setup εντόπισε το δίκτυό σας Wi-Fi (SSID).\nΑν επιθυμείτε να συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;OK&quot; και μετά επιλέξτε &quot;Αποδοχή&quot; στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης συσκευής USB που εμφανίζεται.\n\nΠληροφορίες δικτύου Wi-Fi του υπολογιστή σας:</s>
	<s id="ABOUTBOX_CAPTION">Σχετικά με το EpsonNet Setup</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_MANUAL">Μη αυτόματη εγκατάσταση Wi-Fi (Ρυθμίσεις USB και πίνακα)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_AOSS">Ρύθμιση πλήκτρου Push δικτύου Wi-Fi (WPS)</s>
	<s id="TEXT_CONNECTSTYLE_WPS">Ρύθμιση κωδικού PIN δικτύου Wi-Fi (WPS)</s>
	<s id="TEXT_MEMORYCARD">Κάρτα μνήμης για %s</s>
	<s id="MSG_QUESTION_USB_RELEASE">Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο USB εάν είναι ακόμα συνδεδεμένο.</s>
	<s id="TEXT_NETWORK">(Δίκτυο)</s>
	<s id="TEXT_COPY">(Αντιγραφή %d)</s>
	<s id="TEXT_SHORTCUT">%s Ρύθμιση δικτύου</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_USB_DETAIL1">1. Για εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε σωστά το καλώδιο USB. Θα σας ζητηθεί η αφαίρεση του καλωδίου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.\n2. Βεβαιωθείτε ότι ο %product% είναι ενεργοποιημένος.</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SSID">Όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID):</s>
	<s id="LABEL_LOCAL_SETTINGS_SECURITY">Πληροφορίες ασφαλείας:</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1">Συνδέστε τον %product% σας με τον δρομολογητή/διανομέα/σημείο πρόσβασης μέσω καλωδίου Ethernet.\nΒεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με τον %product%.\nΕπίσης, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του %product% σας είναι απενεργοποιημένο από τον πίνακα ελέγχου του %product%.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRED_DETAIL1_AUTOCONNECT">Συνδέστε τον %product% με τον δρομολογητή/διανομέα/σημείο πρόσβασης μέσω καλωδίου Ethernet.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_WIRELESS">Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του %product%.</s>
	<s id="LABEL_CONNECT_GUIDE_PCONLY">Δεν είναι δυνατή η εύρεση του %product%.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο %product% είναι ενεργοποιημένος.\n- Ο %product% έχει συνδεθεί σωστά μέσω καλωδίου Ethernet. (Για Ethernet)\n- Ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο με τον %product%.\n- Οι ρυθμίσεις δικτύου του %product% είναι σωστές.\n2. Πατήστε &quot;Επόμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αναζητήσετε τον %product%.</s>
	<s id="LABEL_PRINTER_NAME">Όνομα %product%:</s>
	<s id="CHECK_USUALLY_USE">Ορισμός ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή</s>
	<s id="PRODUCT_NAME">EPSON</s>
	<s id="PAGE_TITLE">Εκτύπωση σελίδας δοκιμής</s>
	<s id="TEXT_YES">Ναι</s>
	<s id="TEXT_NO">Όχι</s>
	<s id="ERROR_ADDNET_NOTFOUND">Κάποια αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση δεν υπάρχουν. Πραγματοποιήστε πάλι εγκατάσταση από το δίσκο λογισμικού.</s>
	<s id="LABEL_LIST_DIAGNOSIS">Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον %product% σας, κάντε κλικ στην επιλογή &quot;Διαγνωστικός έλεγχος %product%&quot;.\nΜε αυτή την ενέργεια θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα εντοπίζει το πρόβλημα ή θα παρέχει πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων.</s>
	<s id="BUTTON_DIAGNOSIS">Διαγνωστικός έλεγχος %product%</s>
	<s id="GROUP_PRINTER_DIAGNOSIS">Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον %product% σας...</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS">Τα διαγνωστικά αποτελέσματα για τον %product% σας εμφανίζονται στη συνέχεια.\nΑν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στον %product% σας, δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά την εγκατάσταση ανατρέχοντας στον οδηγό επίλυσης προβλημάτων.</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS2">Διαγνωστικά αποτελέσματα %product%</s>
	<s id="LABEL_DIAGNOSIS3">Επίλυση προβλημάτων</s>
	<s id="TEXT_NETWORK_SETTING">Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_DRIVER">Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_DRIVER">Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης σαρωτή</s>
	<s id="TEXT_ADDNET">Μον.δ. βοηθ.πρόγρ. Epson Network Utility</s>
	<s id="TEXT_EPSONNET_PRINT">EpsonNet Print</s>
	<s id="TEXT_PRINTER_PORT">Θύρα εκτυπωτή</s>
	<s id="TEXT_SCANNER_SETTING">Ρυθμίσεις σάρωσης</s>
	<s id="TEXT_OTHER">Τείχ.πρ., προβλ.περ.ασ.δικτ. Wi-Fi κτλ.</s>
	<s id="TEXT_OK">Επιτυχώς</s>
	<s id="TEXT_NG">Απέτυχε</s>
	<s id="TEXT_UNDIAGNOSIS">-</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_OK">Το δίκτυο του %product% ρυθμίστηκε σωστά.</s>
	<s id="TS_NETWORK_SETTING_NG">Η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του %product% δεν ολοκληρώθηκε.\nΕλέγξτε την διεύθυνση IP address, την μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη του %product%.\nΑν το DHCP είναι ενεργοποιημένο στο δίκτυό σας, συνιστούμε την επιλογή &quot;Αυτόματη λήψη της διεύθυνσης IP με τη χρήση του DHCP (Συνιστάται)&quot; στις &quot;Ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ&quot;.\n\nΑφού επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις IP, επιλέξτε ξανά &quot;Διαγνωστικός έλεγχος %product%&quot; και βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι του %product%.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_OK">Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί.</s>
	<s id="TS_PRINTER_DRIVER_NG">Το πρ. οδήγ. εκτυπωτή δεν έχει εγκατ.\nΧρειάζ. το πρ. οδήγ. εκτυπ. για να τυπώσετε.\nΕγκατ. από το δίσκο λογισμικού που συνόδ. τον εκτυπ. ή πραγμ. λήψη και εγκατ. από τον ιστ. της EPSON.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_OK">Το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή έχει ήδη εγκατασταθεί.</s>
	<s id="TS_SCANNER_DRIVER_NG">Το πρ. οδήγ. σαρ. δεν έχει εγκατ.\nΧρειάζ. το πρ. οδήγ. σαρ. για να πραγμ. σάρ.\nΕγκατ. από το δίσκο λογισμικού που συνόδ. τον εκτυπ. ή πραγμ. λήψη και εγκατ. από τον ιστ. της EPSON.\nΜετά την εγκατ., εκ. τις &quot;Ρυθμίσεις EPSON Scan&quot; για να ενεργ. την σάρ. δικτ.</s>
	<s id="TS_ADDNET_OK">Η μονάδα δικτύου για το βοηθητικό πρόγραμμα Epson Network Utility έχει ήδη εγκατασταθεί.</s>
	<s id="TS_ADDNET_NG">Το λογισμ. για την απόκτ. της κατάστ. του εκτυπ. μέσω δικτ. (μον. δικτ. για το βοηθ. πρόγρ. Epson Network Utility) δεν έχει εγκατ.\nΑυτό δεν επηρ. την εκτύπ., αλλά προειδ. μην. για την ποσ. μελανιού που απομένει ή μην. σφαλμ. για τον εκτυπ. ενδ. να είναι απεν. Συνιστ. την εγκατ. της μον. δικτύου για το βοηθ. πρόγρ. Epson Network Utility. Εγκατ. το από το δίσκο λογισμικού που συνόδευε τον εκτυπ. ή πραγμ. λήψη και εγκατ. το από τον ιστότοπο της EPSON.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_OK">Το EpsonNet Print έχει ήδη εγκατασταθεί.</s>
	<s id="TS_EPSONNET_PRINT_NG">Το EpsonNet Print δεν έχει εγκατ.\nΣυνιστούμε τη χρήση του EpsonNet Print για την εύκολη εγκατ. και διαχ. της θύρας εκτύπ. δικτ.\nΗ εκτύπ. μέσω της θύρας εκτύπ. TCP/IP είναι διαθέσ. αλλά η χρήση του EpsonNet Print επιτρ. την ευκολ. λειτ. Το EpsonNet Print εντοπίζει αυτόμ. αλλαγές στην διεύθ. IP του εκτυπ. και πραγμ. τις ανάλ. ενημερ.\nΕγκατ. το από το δίσκο λογισμικού που συνόδευε τον εκτυπ. ή πραγμ. λήψη και εγκατ. από τον ιστότοπο της EPSON. Μετά την εγκατ., πρέπει να προσθ. μια θύρα EpsonNet Print από τις Ιδιότητες του εκτυπ.\nΓια περισ. πληρ., ανατρ. στο εγχειρίδιο.</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_OK">Έτοιμο για εκτύπωση</s>
	<s id="TS_PRINTER_PORT_NG">Οι ρυθμίσεις της θύρας εκτυπωτή δεν έχουν ολοκληρωθεί.\nΡυθμίστε ξανά τη θύρα του εκτυπωτή. Από τις Ιδιότητες του εκτυπωτή, προσθέστε μια θύρα EpsonNet Print.\nΓια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_OK">Έτοιμο για σάρωση</s>
	<s id="TS_SCANNER_SETTING_NG">Οι ρυθμίσεις σάρωσης δεν έχουν ολοκληρωθεί.\nΑνοίξτε τις &quot;Ρυθμίσεις EPSON Scan&quot; από το μενού &quot;Έναρξη&quot; menu και επιλέξτε ξανά τον σαρωτή του δικτύου.\nΓια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.</s>
	<s id="TS_OTHER">Δεν εντοπίστηκε κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση Διαγνωστικού ελέγχου %product%. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον %product%, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή &quot;Έλεγχος σύνδεσης δικτύου&quot; από τον πίνακα ελέγχου του %product%.</s>
	<s id="TS_OTHER_MAC">Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον %product%, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή &quot;Έλεγχος σύνδεσης δικτύου&quot; από τον πίνακα ελέγχου του %product%.</s>
	<s id="TS_OTHER_LINK"></s>
	<s id="TS_UNDIAGNOSIS">Αφού επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις IP, επιλέξτε ξανά &quot;Διαγνωστικός έλεγχος %product%&quot; και βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι του %product%.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_PASSWORD">Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING_KEYCHAIN">Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης της εφαρμογής Keychain Access που εμφανίζεται, επιλέξτε &quot;Αποδοχή&quot;.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CANNOT_CABLELESS_SETTINGS">Η εγκατάσταση ακυρώθηκε. Εκτελούνται ταυτόχρονες προσπάθειες εγκατάστασης Wi-Fi από πολλαπλούς εκτυπωτές ή έγινε αναφορά κάποιου σφάλματος από τον %product%.\nΕπιλέξτε &quot;OK&quot; και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="MSG_ERROR_NO_PRINTER_ADHOC">Αδυναμία εντοπισμού %product%. Επιλέξτε &quot;OK&quot; και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε ξανά την εγκατάσταση.</s>
	<s id="MSG_ERROR_MSG_ERROR_5GHZ_FREQUENCY_BAND">Το κανάλι δικτύου που έχει αντιστοιχιστεί με το δίκτυό σας Wi-Fi δεν υποστηρίζεται από τον %product%. Εξαιτίας αυτού, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi του %product% σας.</s>
	<s id="MSG_ERROR_WPA_ADHOC">Η σύνδεση ad hoc με λειτουργία ασφαλείας WPA που έχει ρυθμιστεί για τον υπολογιστή σας, δεν υποστηρίζεται από τον %product%.</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_WEP_KEY_INDEX">Το ευρετήριο για το κλειδί ασφαλείας του υπολογιστή σας στη λειτουργία ασφαλείας WEP δεν έχει ρυθμιστεί στον πρώτο αριθμό. Ρυθμίστε το ευρετήριο στον πρώτο αριθμό.</s>
	<s id="MSG_ERROR_ADMIN_REQUIRED">Για την εκτέλεση του EpsonNet Setup, απαιτούνται προνόμια διαχειριστή.\nΣυνδεθείτε ξανά ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.\nΤο EpsonNet Setup θα κλείσει.</s>
	<s id="LABEL_READWRITE">Επιτρέπει δικαιώματα εγγραφής σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες μνήμης ή μνήμη USB flash, από υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μέσω ενός Wi-Fi/Δικτύου. Είναι δυνατή η ανάγνωση μόνο υπολογιστών οι οποίοι έχουν συνδεθεί μέσω USB.</s>
	<s id="LABEL_READONLY">Επιτρέπει δικαιώματα εγγραφής σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες μνήμης ή μνήμη USB flash, από κάποιον υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος μέσω USB. Είναι δυνατή η ανάγνωση μόνο υπολογιστών οι οποίοι έχουν συνδεθεί μέσω Wi-Fi/Δικτύου.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FAILED">Η εγκατάσταση αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi απέτυχε διότι η εγκατάσταση αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi εκτελείται αυτήν τη στιγμή από κάποιον άλλο %product% ή υπολογιστή.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Αν γίνεται εκτέλεση της εγκατάστασης αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi σε περισσότερους από δύο υπολογιστές ταυτόχρονα, ρυθμίστε έναν υπολογιστή τη φορά.\n- Αν γίνεται εκτέλεση της εγκατάστασης αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi σε περισσότερους από δύο εκτυπωτές ταυτόχρονα, ρυθμίστε έναν %product% τη φορά.\n2. Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εφαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TIMEOUT">Η εγκατάσταση της αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi απέτυχε να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ελέγξτε τις διαδικασίες εγκατάστασης αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου του %product%.\n- Εάν ο %product% βρίσκεται πολύ μακριά από τον υπολογιστή, μετακινήστε τον πιο κοντά.\n2. Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εφαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_OTHER_ERROR">Η εγκατάσταση της αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi απέτυχε.\n1. Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot;.\n2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εφαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_REBOOTPOLLING_TIMEOUT">Αποτυχία σύνδεσης σε %product%.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο δρομολογητής/το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένο.\n- Ο υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με το δρομολογητή/το σημείο πρόσβασης.\n- Εάν ο %product% ή ο υπολογιστής βρίσκεται πολύ μακριά από το δρομολογητή/το σημείο πρόσβασης, μετακινήστε τον πιο κοντά.\n2. Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εφαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_TERMINATED">Η εγκατάσταση της αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi απέτυχε.\nΈξοδος από το EpsonNet Setup.</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_NOT_WIRELESSLAN">Η εγκατάσταση της αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi απέτυχε.\n1. Ελέγξτε τα ακόλουθα:\n- Ο δρομολογητής/το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένο.\n- Ο υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με το δρομολογητή/το σημείο πρόσβασης.\n2. Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Προηγούμενο&quot;.\n3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εφαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις.</s>
	<s id="ERROR_PROBE">Η σύνδεση απέτυχε.\nΟ τρόπος που είναι συνδεδεμένο το προϊόν δεν είναι ίδιος με τον τύπο σύνδεσης που έχει επιλεγεί.\nΚάντε κλικ στην επιλογή &quot;Προηγούμενο&quot; για να επιβεβαιώσετε τον τύπο σύνδεσης.</s>
	<s id="ERROR_NOT_UNICAST_WIFI_DIRECT">Η διεύθυνσηη IP του υπολογιστή σας ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί ώστε να γίνεται αυτόματα ανάκτησή της.\nΕπιλέξτε τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης της διεύθυνσης IP.</s>
	<s id="NIFLIST_ITEM_NOT_SUPPORTED">----------</s>
	<s id="LABEL_ERROR_NO_PRINTER">Δεν είναι δυνατή η εύρεση του %product%.</s>
	<s id="TITLE_CS_SIMPLE_AP">Εγκατάσταση αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi %product%</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_OPENING">Ο εγκαταστάτης δημιουργεί μια σύνδεση Wi-Fi για τον %product% και τον υπολογιστή σας.\nΌταν ο %product% είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, αυτή η οθόνη θα ενημερωθεί αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.\n\nΠεριμένετε...</s>
	<s id="LABEL_CS_SIMPLE_AP_SENDING">Ο εγκαταστάτης δημιουργεί μια σύνδεση Wi-Fi για τον %product% και τον υπολογιστή σας.\n\nΜόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, αυτή η οθόνη θα ενημερωθεί αυτόματα.\n\nΠεριμένετε...</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_SENDING">Ο εγκαταστάτης δημιουργεί μια σύνδεση Wi-Fi για τον %product% σας.\nΜόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, αυτή η οθόνη θα ενημερωθεί αυτόματα.\n\nΠεριμένετε...</s>
	<s id="LABEL_LIST">Επιλέξτε το %product% που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Επόμενο].</s>
	<s id="TITLE_CABLELESS_SETTINGS">Εγκατάσταση αυτόματης σύνδεσης Wi-Fi %product%</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPENING">Ο εγκαταστάτης διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις Wi-Fi του %product% σας.\nΗ σύνδεση στο Internet μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την εξασφάλιση ασύρματης σύνδεσης δικτύου.\nΌταν ο %product% είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, αυτή η οθόνη θα ενημερωθεί αυτόματα.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_PRINTER_OPERATION">Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου με τον πίνακα ελέγχου του %product%.\nΜόλις ολοκληρώσετε όλα τα βήματα, αυτή η οθόνη θα ενημερωθεί αυτόματα.</s>
	<s id="BUTTON_LIST_WIFI_SETUP">Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi</s>
	<s id="LABEL_LIST2">Το EpsonNet Setup εντόπισε ότι οι εκτυπωτές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εγκατασταθεί ήδη και είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας. Επιλέξτε τον %product% που θέλετε να συνδέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή [Επόμενο].</s>
	<s id="LABEL_LIST_WIFI_SETUP">Αν ο %product% σας δεν εμφανίζεται στην παραπάνω λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί [Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi] παρακάτω για να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ αυτού του υπολογιστή και του %product%.</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_METHOD">Διαλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές για τη ρύθμιση μιας ασύρματης σύνδεσης με τον %product%. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Επόμενο].</s>
	<s id="TITLE_WIRELESS_SETUP_METHOD">Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_AUTO">Αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi (Συνιστάται)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_AUTO">Δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση Wi-Fi με τον %product%.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_MANUAL">Μη αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_MANUAL">Δημιουργεί μη αυτόματα μια σύνδεση Wi-Fi με τον %product%. \nΑυτή η επιλογή ρύθμισης είναι διαθέσιμη μόνο αν ο %product% διαθέτει οθόνη LCD.</s>
	<s id="RADIO_WIRELESS_SETUP_USB">Αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi (με προσωρινή χρήση καλωδίου USB)</s>
	<s id="LABEL_WIRELESS_SETUP_USB">Δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση Wi-Fi με τον %product% αποστέλλοντας τις ρυθμίσεις στον %product% μέσω ενός καλωδίου USB.</s>
	<s id="TEXT_ROUTE">Τύπος σύνδεσης</s>
	<s id="TEXT_USB">USB</s>
	<s id="TEXT_WIRED_LAN">Ενσύρματο LAN</s>
	<s id="TEXT_WIRELESS_LAN">Ασύρματο LAN</s>
	<s id="TEXT_SIMPLE_AP">Απλό σημείο πρόσβασης</s>
	<s id="MSG_ERROR_CABLELESS_FATAL_ERROR">Επανεκκινήστε τον %product% και τον υπολογιστή και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα ρύθμισης.</s>
	<s id="LABEL_CABLELESS_OPERATION_PROGRESS">Αναμονή για τη σύνδεση του %product%</s>
	<s id="TITLE_LISENCE">Άδεια χρήσης λογισμικού</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_1">Διαβάστε την παρακάτω άδεια χρήσης λογισμικού.</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_2">Συμφωνείτε με όλους τους όρους της άδειας χρήσης;\nΑν ναι, επιλέξτε το στοιχείο [Αποδοχή] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο [Επόμενο].\n</s>
	<s id="RADIO_AGREE">Αποδοχή.</s>
	<s id="RADIO_NOTAGREE">Απόρριψη.</s>
	<s id="SAVEFILE_NAME">Άδεια χρήσης λογισμικού</s>
	<s id="SAVEFILE_FILTER">Αρχείο κειμένου (*.txt)|*.txt|Όλα τα αρχεία (*.*)|*.*||</s>
	<s id="LABEL_PANEL_CABLELESSSETUP">Θα δημιουργηθεί αυτόματα μια σύνδεση Wi-Fi με τον %product%. \n\nΗ σύνδεση στο Internet θα απενεργοποιηθεί προσωρινά κατά τη δημιουργία της ασύρματης σύνδεσης δικτύου.\nΚλείστε όλες τις εφαρμογές πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση.</s>
	<s id="BUTTON_GET_WIRELESS_PASSWORD">Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης</s>
	<s id="TITLE_PANEL_CABLELESSSETUP">Αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi</s>
	<s id="TITLE_MANUAL_WIRELESS_SETUP">Μη αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi</s>
	<s id="MSG_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">Βρέθηκε %product% που δεν υποστηρίζεται από αυτήν την εφαρμογή. Ενημερώστε την εφαρμογή.</s>
	<s id="LBL_SCANNER">Σαρωτής</s>
	<s id="LBL_SCANNER_S">σαρωτή</s>
	<s id="LBL_PRINTER">Εκτυπωτής</s>
	<s id="LBL_PRINTER_S">εκτυπωτή</s>
	<s id="BUTTON_TCPIP_EDIT">Αλλαγή</s>
	<s id="MSG_QUESTION_TCPIP_SETTING">Η μέθοδος διαμόρφωσης ή η διεύθυνση IP για τον %product% θα αλλάξει.\nΣυνέχεια;</s>
	<s id="LABEL_TCPIP_SETTING">Η διεύθυνση IP για τον %product% θα αλλάξει όπως φαίνεται παρακάτω. Επιλέξτε [Επόμενο] για να συνεχίσετε.\nΜπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές, επιλέγοντας [Αναίρεση].</s>
	<s id="BUTTON_UNDO">Αναίρεση</s>
	<s id="STEPINFO_BEGIN">Έναρξη εγκατάστασης</s>
	<s id="STEPINFO_EULA">Άδεια χρήσης</s>
	<s id="STEPINFO_SYSTEMCHECK">Έλεγχος συστήματος</s>
	<s id="STEPINFO_INSTALL">Εγκατάσταση</s>
	<s id="STEPINFO_CONNECTION">Ρύθμιση σύνδεσης</s>
	<s id="STEPINFO_ADDINSTALL">Επιπρόσθετη εγκατάσταση</s>
	<s id="STEPINFO_FINISH">Τέλος</s>
	<s id="STEPINFO_END">Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε</s>
	<s id="STEP0_WAC">Γίνεται αναζήτηση του %product%</s>
	<s id="STEP1_WAC">Γίνεται ρύθμιση των πληροφοριών δικτύου για το %product%</s>
	<s id="STEP2_WAC">Γίνεται έλεγχος της σύνδεσης</s>
	<s id="STEP3_WAC">Γίνεται προσθήκη του %product% δικτύου στον υπολογιστή</s>
	<s id="STEP0_USB">Εισάγετε τις πληροφορίες δικτύου</s>
	<s id="STEP1_USB">Γίνεται ρύθμιση των πληροφοριών δικτύου για το %product%</s>
	<s id="STEP2_USB">Γίνεται έλεγχος της σύνδεσης</s>
	<s id="STEP3_USB">Γίνεται προσθήκη του %product% δικτύου στον υπολογιστή</s>
</String>
