Ikut arahan di bawah untuk menyediakan pencetak anda.
Persediaan Perkakasan
Lihat manual persediaan kertas untuk butiran mengenai menyediakan perkakasan pencetak, seperti mengisi dakwat, memasang kartrij dakwat atau unit bekalan dakwat dan memuatkan kertas.
Pemasangan Pemacu
Pasangkan pemacu apabila anda telah menyelesaikan persediaan perkakasan pencetak. Pemacu terletak pada CD ini di laluan yang berikut:
Pemacu Pencetak
\Driver\Printer\Driver
Pemacu Pengimbas (Pencetak berbilang fungsi sahaja)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (Pencetak disokong Faks sahaja)
\Apps\FaxUtility
Pemacu Pencetak PCL atau PS3(PostScript3) (Pencetak yang disokong sahaja):

Beberapa ciri pencetakan tidak tersedia dengan pemacu PCL dan PS3. Untuk menggunakan semua ciri pencetakan, pasang pemacu pencetak seperti yang dinyatakan di atas. Lihat Panduan Pengguna untuk memastikan pencetak anda menyokong bahasa cetakan PCL atau PS3 dan kemudian ikut arahan untuk memasang pemacu.

Pemacu Pencetak PCL
\Driver\PCLUniversal\
atau
\Driver\Universal\
Pemacu Pencetak PS3(PostScript3)
\Driver\PostScript
Sambungan Rangkaian dan Konfigurasi
Sambungkan kabel LAN atau gunakan panel kawalan pencetak untuk menyambung tanpa wayar ke rangkaian. Kemudian, jalankan EpsonNet Config untuk mengkonfigurasi tetapan rangkaian.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Memuat Turun Manual
Untuk mendapatkan maklumat lanjut yang terperinci, anda boleh memuat turun manual daripada laman web sokongan Epson.
http://www.epson.eu/Support (Eropah)
http://support.epson.net/ (luar Eropah)