A nyomtató kezelőpanelén válassza ki a 2,4 GHz-es sávot használó hálózat nevét (SSID-jét), majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:
Ha a hozzáférési pontot (vezeték nélküli routert) az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor azt a hálózatnevet (SSID-t) válassza ki, amely a nyomtató kezelőpanelén „_G” felirattal látható. Ha nem tudja az SSID-t, nézze meg a hozzáférési pontra (vezeték nélküli routerre) vonatkozó információkat.
Ha az SSID nem jelenik meg, nyomja meg a elemet, adja meg a 2,4 GHz-es sávot használó hálózat nevét (SSID), válassza ki az OK elemet, majd nyomja meg az OK gombot.