### Tinklo ryšio diagnostikos rezultatas yra teigiamas, bet spausdintuvui nepavyksta prisijungti

Spausdintuvas ir prieigos taško įrenginys (belaidis tinklo kelvedis) sėkmingai sujungti, bet spausdintuvas negali prisijungti prie kompiuterio per prieigos taško įrenginį (belaidį tinklo kelvedį). Eilės tvarka išbandykite toliau pateiktus problemos sprendimo būdus.
Patikrinkite, ar prieigos taško įrenginio (belaidžio tinklo kelvedžio) privatumo skyriklio funkciją
Tai dažna mobiliųjų belaidžių tinklo kelvedžių problema. Prieigos taško įrenginyje (belaidžiame tinklo kelvedyje) įjungta privatumo skyriklio funkcija, kuri nutraukia ryšį tarp prietaisų. Tai apsauginė funkcija, nutraukianti ryšį tarp kelvedžio sujungtų prietaisų. Jei ji įjungta, spausdintuvo ir kompiuterio negalima sujungti, nes ryšys tarp jų nutraukiamas. Išjunkite privatumo skyriklio funkciją prieigos taško įrenginyje, tada iš naujo nustatykite tinklą. Išsamiau apie nustatymo metodą žr. savo prieigos taško įrenginio vadovą. Atsižvelgiant į gamintoją, privatumo skyriklio funkcija gali būti pavadinta kitaip.
Patikrinkite spausdintuvo ir kompiuterio SSID
Kai kurie prieigos taško įrenginiai gali turėti kelis SSID. Kai kurie iš jų gali atskirti SSID į atitinkamus belaidžio ryšio standartus (IEEE802.11a ir IEEE802.11g). Net jei tas pats prieigos taško įrenginys (belaidis tinklo kelvedis), spausdintuvas ir kompiuteris naudoja skirtingus SSID, jie gali nesugebėti užmegzti ryšio. Pakeiskite kompiuterio SSID, kad šis atitiktų spausdintuvo SSID. Kompiuterio SSID nurodomas „Wi-Fi“ ryšio meniu. Spausdintuvo SSID yra išspausdintoje tinklo diagnostikos ataskaitoje. Kai tik SSID sutaps, iš naujo nustatykite tinklą.