### 網路連線診斷結果為「通過」，但印表機無法連線

印表機與無線基地台 (無線 LAN 路由器) 已成功連線，但印表機無法透過無線基地台 (無線 LAN 路由器) 連線至電腦。請依序嘗試以下解決方法。
檢查無線基地台 (無線 LAN 路由器) 的私密區分功能。
這是行動無線 LAN 路由器的常見問題。無線基地台 (無線 LAN 路由器) 中啟用了用於中斷裝置間通訊的私密區分功能。這是透過路由器中斷裝置間通訊的安全性功能。啟用時，由於印表機與電腦的通訊中斷，因此無法相互連線。請在無線基地台上停用私密區分功能，然後重新設定網路。如需有關設定方法的詳細資訊，請參閱無線基地台手冊。視製造商而定，私密區分功能可能會有不同的名稱。
檢查印表機與電腦的 SSID
某些無線基地台具有多個 SSID。其中某些可以將 SSID 分為對應的無線標準 (IEEE802.11a 和 IEEE802.11g)。即使是用相同的無線基地台 (無線 LAN 路由器)，印表機與電腦若使用不同的 SSID，就可能無法進行通訊。請將電腦與印表機的 SSID 保持一致。您可在 Wi-Fi 連線選單上查看電腦的 SSID。印表機的 SSID 則列在印出的網路診斷報告上。SSID 相符後，重新設定網路。