Seguire le istruzioni di seguito per configurare la stampante.
Configurazione hardware
Fare riferimento al manuale di configurazione cartaceo per configurare l'hardware della stampante, come ad esempio riempire l'inchiostro, installare le cartucce dell’inchiostro o le unità di alimentazione dell'inchiostro e caricare la carta.
Installazione dei driver
Installare i driver quando è terminata la configurazione dell'hardware della stampante. I driver si trovano su questo CD nei seguenti percorsi:
Driver stampante
\Driver\Printer\Driver
Driver scanner (solo stampante multifunzione)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (solo stampante con supporto fax)
\Apps\FaxUtility
Driver stampante PCL o PS3(PostScript3) (solo stampante supportata):

alcune funzionalità di stampa non sono disponibili con i driver PCL e PS3. Per utilizzare tutte le funzionalità di stampa, installare il driver della stampante di cui sopra. Vedere la Guida utente per verificare che la stampante supporti i linguaggi di stampa PCL o PS3, quindi seguire le istruzioni per l'installazione del driver.

Driver stampante PCL
\Driver\PCLUniversal\
o
\Driver\Universal\
Driver stampante PS3(PostScript3)
\Driver\PostScript
Collegamento di rete e configurazione
Collegare un cavo LAN o utilizzare il pannello di controllo della stampante per collegarsi via wireless alla rete. Quindi, eseguire EpsonNet Config per configurare le impostazioni di rete.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Scaricamento dei manuali
Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare i manuali dai siti Web del supporto Epson.
http://www.epson.eu/Support (Europa)
http://support.epson.net/ (eccetto Europa)