På skrivarens kontrollpanel, tryck på nätverksnamnet (SSID) som använder 2,4 GHz-bandet och tryck sedan på OK.

Anmärkning:
Om du använder åtkomstpunkten (trådlös router) med standardinställningarna - välj då nätverksnamnet (SSID) som visas på skrivarens kontrollpanel och som har "_G" i slutet. Om du inte kan hämta nätverksnamnet (SSID), kontrollera informationen för åtkomstpunktens (den trådlösa routerns) etikett.
Om SSID inte visas, tryck på och ange sedan nätverksnamnet (SSID) som använder ett 2,4 GHz-band, välj OK och tryck sedan på knappen OK.