Na kontrolnoj tabli štampača izaberite ime mreže (SSID) koja koristi opseg od 2,4 GHz, a zatim pritisnite dugme OK.

Napomena:
Ako koristite pristupnu tačku (bežični ruter) sa podrazumevanim podešavanjima, izaberite ime mreže (SSID) prikazano na kontrolnoj tabli štampača koje ima „_G” na kraju. Ako ne možete da pribavite ime mreže (SSID), proverite informacije za pristupnu tačku (bežični ruter).
Ako SSID nije prikazan, pritisnite , unesite ime mreže (SSID) koja koristi opseg od 2,4 GHz, izaberite U redu, a zatim pritisnite dugme OK.