### Nastavenie zlyhalo

Skontrolujte nasledujúce položky a potom znova nastavte sieť.
Skontrolujte, či je zapnutý prístupový bod (bezdrôtový smerovač). Ak je zapnutý, vypnite a znova zapnite napájanie prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Vezmite do úvahy aj iných používateľov, ktorí môžu používať túto sieť.
Na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) vypnite oddeľovač ochrany osobných údajov.
Tlačiareň umiestnite do blízkosti prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).
Skontrolujte, či prístupový bod (bezdrôtový smerovač) podporuje WPS. Ak prístupový bod nepodporuje WPS, Nastavenie pomocou tlačidla (WPS) sa nebude dať použiť na zriadenie siete.
Ak je zapnutá funkcia filtrovania adresy MAC, zaregistrujte adresu MAC tlačiarne, aby tlačiareň nebola filtrovaná. Podrobnosti o registrácii nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom.
Skontrolujte, či sa režim komunikácie Wi-Fi (IEEE802.11*), ktorý je nastavený pre váš prístupový bod (bezdrôtový smerovač), zhoduje s režimom komunikácie, ktorý podporuje vaša tlačiareň. (*Zobrazenie sa mení podľa vašej oblasti.)