### सेटअप विफल

निम्नलिखित आइटमों की जाँच करें और फिर पुनः नेटवर्क सेटअप करें।
जाँचें कि एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) चालू है। यदि यह चालू है, तो एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) का पावर बंद करें और फिर से चालू करें। उन अन्य उपयोगकर्ताओं के बारे में विचार करें जो नेटवर्क का उपयोग कर रहे हो सकते हैं।
एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) पर गोपनीयता विभाजक को अक्षम करें।
अपने प्रिंटर को एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) के निकट रखें।
जाँचें कि एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) WPS का समर्थन करता हो। यदि यह WPS का समर्थन नहीं करता है, तो आप पुश बटन सेटअप (WPS) का उपयोग करके नेटवर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं।
यदि MAC पता फ़िल्टर फ़ंक्शन सक्षम है, तो अपने प्रिंटर का MAC पता पंजीकृत करें ताकि आपका प्रिंटर फ़िल्टर न हो जाए। पंजीकरण करने के लिए एक्सेस प्वाइंट के साथ प्रदान किया गया दस्तावेज़ देखें।
जाँचें कि आपके एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) के लिए सेट Wi-Fi संचार मोड (IEEE802.11*) आपके प्रिंटर द्वारा समर्थित मोड से मेल खाता है। (*डिस्प्ले आपके स्थान के अनुसार बदल जाता है।)