На контролната табла на печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) која користи опсег од 2,4 GHz, а потоа притиснете го копчето OK.

Белешка:
Ако ја употребувате точката на пристап (безжичен насочувач) со нејзините стандардни параметри, изберете го името на мрежата (SSID) прикажано на контролната табла на печатачот што има „_G“ на крајот. Ако не може да го добиете името на мрежата (SSID), проверете ги информациите за точката на пристап (безжичен насочувач).
Ако SSID не се прикажува, притиснете , внесете го името на мрежата (SSID) која користи опсег од 2,4 GHz, изберете Во ред, а потоа притиснете го копчето OK.