### Instelling mislukt

Controleer de volgende items en voer dan de netwerkinstelling opnieuw uit.
Controleer of het toegangspunt (draadloze router) is ingeschakeld. Als dit wordt ingeschakeld, schakelt u de voeding van het toegangspunt (draadloze router) uit en weer in. Houd er rekening mee dat andere gebruikers het netwerk kunnen gebruiken.
Schakel de privacyscheiding op het toegangspunt (draadloze router) uit.
Plaats uw printer dicht bij het toegangspunt (draadloze router).
Controleer of het toegangspunt (draadloze router) WPS ondersteunt. Als dit geen WPS ondersteunt, kunt u geen netwerk tot stand brengen met de drukknopinstelling (WPS).
Als de MAC-adresfilterfunctie is ingeschakeld, registreert u het MAC-adres van uw printer om te verhinderen dat uw printer wordt gefilterd. Raadpleeg de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd voor het registreren.
Controleer of de wificommunicatiemodus (IEEE802.11*) die is ingesteld voor uw toegangspunt (draadloze router) overeenkomt met deze die door uw printer wordt ondersteund. (*Weergave verschilt afhankelijk van uw locatie.)