### 接続に失敗したときは

以下を確認してからネットワーク設定をやり直してください。
アクセスポイント（無線LANルーター）の電源が入っていることを確認してください。電源が入っているときは、ネットワーク接続している他のユーザーに配慮してアクセスポイント（無線LANルーター）の電源を入れ直してください。
アクセスポイント（無線LANルーター）のプライバシーセパレーター機能を無効にしてください。
プリンターとアクセスポイント（無線LANルーター）との距離を近付けたり、障害物を取り除いたりしてください。
アクセスポイント（無線LANルーター）がAOSS/WPSに対応しているか確認してください。AOSS/WPSに対応していないときはプッシュボタン自動設定はできません。
MACアドレスフィルタリング機能を有効にしている場合は、プリンターとの接続設定の前に、プリンターのMACアドレスを登録してください。登録方法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
アクセスポイントに設定されている無線規格（IEEE802.11*）がプリンターの対応する無線規格と一致しているか確認してください。（*お住まいの地域によって表示が異なります。）