### Oppsett mislyktes

Kontroller følgende punkter, og utfør nettverksoppsettet igjen.
Kontroller at aksesspunktet (trådløs-ruteren) er påslått. Hvis det er slått på, slår du strømmen til aksesspunktet (den trådløse ruteren) av og på igjen. Tenk på andre som bruker nettverket.
Deaktiver personvernseparatoren i aksesspunktet (trådløs-ruteren).
Sett skriveren i nærheten av aksesspunktet (trådløs-ruteren).
Kontroller at aksesspunktet (trådløs-ruteren) støtter WPS. Hvis WPS ikke støttes, kan du ikke etablere et nettverk ved hjelp av oppsett med trykknapp (WPS).
Hvis funksjonen for filtrering av MAC-adresser er aktivert, må du registrere skriverens MAC-adresse for å unngå at skriveren filtreres. Se dokumentasjonen som ble levert med aksesspunktet for registrering.
Kontroller at aksesspunktet (trådløs-ruteren) buker Wi-Fi-kommunikasjonsmodus (IEEE802.11*) som støttes av skriveren. (*Visningen varierer avhengig av område.)