Na panelu sterowania drukarki, wybierz nazwę sieci (SSID), która wykorzystuje pasmo 2,4 GHz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Uwaga:
Jeśli punkt dostępowy (router bezprzewodowy) jest używany z ustawieniami domyślnymi, wybierz na panelu sterowania drukarki nazwę sieci (SSID) zapisaną z „_G” na końcu. Jeśli nie można uzyskać nazwy sieci (SSID), sprawdź informacje dla punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).
Jeśli SSID nie wyświetla się, naciśnij , wprowadź nazwę sieci (SSID) korzystającej z pasma 2,4 GHz, wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk OK.