Sisestage SSID parool otse printerisse.

Märkus.
Parool on tõstutundlik. Kui te parooli ei tea, vaadake seda pääsupunkti (juhtmeta ruuter) sildilt. Kui te kasutate pääsupunkti (juhtmeta ruuter) vaikesätetega, siis kasutage sildile kirjutatud parooli. Parooli võidakse nimetada ka “Key”, “Passphrase” jne.
Kui te ei tea pääsupunkti (juhtmeta ruuter) parooli, vaadake pääsupunktiga (juhtmeta ruuter) kaasa antud dokumentatsiooni või pöörduge seadme paigaldaja poole.

>> Kuidas sisestada tähemärke