### Asetus epäonnistui

Tarkista seuraavat asetukset ja suorita sitten verkkoasetusten määritys uudelleen.
Tarkista, onko tukiasema (langaton reititin) kytketty päälle. Jos se on kytketty päälle, kytke tukiaseman (langattoman reitittimen) virta pois päältä ja uudelleen päälle. Ajattele muita käyttäjiä, jotka voivat käyttää verkkoa.
Ota yksityisyyden suoja pois käytöstä tukiasemasta (langaton reititin).
Sijoita tulostin lähelle tukiasemaa (langatonta reititintä).
Varmista, että tukiasema (langaton reititin) tukee WPS:ää. Jollei se tue WPS:ää, voit muodostaa verkon käyttämällä Painikeasetus (WPS) -toimintoa.
Jos MAC-osoitteen suodatustoiminto on käytössä, rekisteröi tulostimen MAC-osoite, jottei tulostintasi suodateta. Katso lisätietoja rekisteröinnistä tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
Varmista, että tukiasemallesi (langattomalle reitittimelle) asetettu Wi-Fi-tiedonsiirtotila(IEEE802.11*) vastaa tulostimesi tukemaa. (*Näyttö vaihtelee sijaintisi mukaan.)