På printerens kontrolpanel skal du vælge netværksnavnet (SSID), der bruger et 2,4 GHz-bånd, og derefter trykke på OK-knappen.

Bemærk:
Hvis du bruger adgangspunktet (trådløs router) med standardindstillingerne, skal du vælge det netværksnavn (SSID) på printerens kontrolpanel, der vises med et "_G" til sidst. Hvis du ikke kan hente netværksnavnet (SSID'et), skal du kontrollere oplysningerne om adgangspunktet (trådløs router).
Hvis SSID'et ikke vises, skal du trykke på , indtaste netværksnavnet (SSID) der bruger 2,4 GHz bånd, vælge OK og derefter trykke på OK-knappen.