### Resultatet av anslutningsdiagnosen för nätverks är Godkänt men skrivaren kan inte ansluta

Skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös LAN-router) är anslutna men skrivaren kan inte ansluta till datorn via en åtkomstpunkt (trådlös LAN-router). Försök med följande lösningar i följande ordning.
Kontrollera funktionen för sekretessavgränsning på åtkomstpunkten (trådlös LAN-router)
Detta här är ett vanligt förekommande problem för mobila trådlösa LAN-routrar. Funktionen för sekretessavgränsning som skär av kommunikation mellan enheter är aktiverad i åtkomspunkten (trådlös LAN-router). Det här är en säkerhetsfunktion för att skära av kommunikation mellan enheter genom routern. När den är aktiverad kan de inte anslutas eftersom skrivarens och datorns kommunikation skärs av. Inaktivera funktionen sekretessavgränsning i åtkomstpunkten och ställ sedan in nätverket igen. Se bruksanvisningen för din åtkomstpunkt för information om inställningsmetod. Beroende på tillverkaren kan funktionen sekretessavgränsning eventuellt benämnas annorlunda.
Kontrollera SSID för skrivaren och datorn
En del åtkomstpunkter kan ha flera SSID. Några kan separera dessa SSID till den motsvarande trådlösa standarden (IEEE802.11a och IEEE802.11g). Även med samma åtkomstpunkt (trådlös LAN-router) kan skrivaren och datorn använda olika SSID och de kanske inte kan kommunicera. Matcha datorns SSID med skrivarens. Du kan kontrollera datorns SSID på menyn för Wi-Fi-anslutning. Skrivarens SSID finns på den utskrivna rapporten över nätverksdiagnostik. Ställ in nätverket igen när SSID matchar.