Voer het SSID-wachtwoord direct in de printer in.

Opmerking:
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als u het wachtwoord niet kent, moet u controleren of het vermeld is op het label van het toegangspunt (draadloze router). Als u het toegangspunt (draadloze router) met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u het wachtwoord dat op het label is geschreven. Het wachtwoord kan ook een "sleutel" of "wachtwoordzin" worden genoemd.
Als u het wachtwoord voor het toegangspunt (draadloze router) niet kent, raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt (draadloze router) is geleverd of neemt u contact op met de persoon die dit heeft ingesteld.

>> Tekens invoeren