### Mengatasi Masalah

Untuk Wi-Fi
Matikan jalur akses (router nirkabel), lalu hidupkan kembali. Pertimbangkan pengguna lain yang mungkin menggunakan jaringan.
Klik Rincian, lalu cetak laporan sambungan jaringan. Periksa masalah beserta solusinya.
Bergantung pada hasil diagnosis, lakukan tindakan perbaikan menggunakan salah satu tautan berikut.
Untuk [PASS]
Untuk [FAIL]
Untuk LAN Kabel
Matikan hub, lalu hidupkan kembali. Pertimbangkan pengguna lain yang mungkin menggunakan jaringan. Periksa kembali sambungan sekitar satu menit setelah hub dinonaktifkan dan diaktifkan kembali.
Pastikan kabel Ethernet telah tersambung dengan benar. Jika lampu status sambungan mati, periksa status lampu dengan menyambung ke port lain atau mengganti kabel Ethernet. Jika masalah tidak teratasi, ganti hub.