Натисніть кнопку Відобразити пароль на екрані, в потім введіть пароль на принтері.

Примітка.
Пароль чутливий до реєстру. Якщо вам не вдається отримати пароль, перевірте, чи він відображається на етикетці точки доступу (безпроводового маршрутизатора). Якщо для точки доступу (безпроводового маршрутизатора) встановлено параметри за промовчанням, використовуйте пароль, вказаний на етикетці. Пароль може також називатися «ключем» або «парольною фразою» тощо.
Якщо ви не знаєте пароль до точки доступу (безпроводового маршрутизатора), див. документацію, що входить у комплект постачання точки доступу (безпроводового маршрутизатора) або зверніться до особи, яка її (його) налаштовувала.

>> Процедура введення знаків