### Konfiguracja nie powiodła się

Sprawdź następujące elementy, a następnie ponownie skonfiguruj sieć.
Sprawdź, czy punkt dostępowy (router bezprzewodowy) jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz i włącz ponownie zasilanie punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Weź pod uwagę innych użytkowników, którzy mogą korzystać z sieci.
Wyłącz separator prywatności na punkcie dostępowym (routerze bezprzewodowym).
Umieść drukarkę blisko punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).
Sprawdź, czy punkt dostępowy (router bezprzewodowy) obsługuje WPS. Jeśli nie obsługuje WPS, nie można nawiązać połączenia z siecią używając Konfiguracja przycisku naciskowego (WPS).
Jeśli jest włączona funkcja filtrowania adresu MAC, zarejestruj adres MAC drukarki, aby zapobiec filtrowaniu drukarki. W celu rejestracji należy sprawdzić dokumentację dostarczoną z punktem dostępowym.
Sprawdź, czy tryb komunikacji Wi-Fi (IEEE802.11*) ustawiony dla punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) pasuje do obsługiwanego przez drukarkę. (*Wyświetlany ekran zależy od lokalizacji użytkownika.)