### Виправлення неполадок

Для Wi-Fi
Вимкніть та знову ввімкніть живлення точки доступу (безпроводового маршрутизатора). Пам’ятайте про інших користувачів, які можуть використовувати мережу.
Натисніть кнопку Докладно та друкуйте звіт про підключення до мережі. Перевірте проблеми та вирішення.
Залежно від результатів діагностики виконайте відповідні дії, використовуючи одне з наведених посилань.
Для [ПРОЙДЕНО]
Для [НЕ ПРОЙДЕНО]
Для проводової локальної мережі
Вимкніть живлення концентратора та ввімкніть знову. Пам’ятайте про інших користувачів, які можуть використовувати мережу. Перевірте підключення приблизно через хвилину після вимкнення, а потім знову ввімкніть живлення концентратора.
Переконайтеся, що кабель Ethernet під’єднано надійно. Якщо індикатор стану підключення вимкнено, перевірте стан індикатора, підключивши пристрій до іншого порту або замінивши кабель Ethernet. Якщо проблему не буде вирішено, замініть концентратор.