### समस्या निवारण

Wi-Fi के लिए
एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) का पावर बंद करें और फिर से चालू करें। उन अन्य उपयोगकर्ताओं के बारे में विचार करें जो नेटवर्क का उपयोग कर रहे हो सकते हैं।
विवरण क्लिक करें, और फिर नेटवर्क कनेक्शन रिपोर्ट प्रिंट करें। समस्याएँ और समाधान जाँचें।
नैदानिक परिणामों के आधार पर, निम्न में से किसी एक लिंक का उपयोग करके सुधारात्मक कार्यवाहियाँ करें।
[PASS] के लिए
[FAIL] के लिए
तारयुक्त LAN के लिए
हब का पावर बंद करें और फिर चालू करें। उन अन्य उपयोगकर्ताओं के बारे में विचार करें जो नेटवर्क का उपयोग कर रहे हो सकते हैं। हब का पावर बंद करने और फिर से चालू करने के लगभग एक मिनट बाद फिर से कनेक्शन की जाँच करें।
जाँचें कि इथरनेट केबल मजबूती से कनेक्ट हुआ है। यदि कनेक्शन स्थिति प्रकाश बंद है, तो किसी अन्य पोर्ट से कनेक्ट करके या इथरनेट केबल बदल करके स्थिति प्रकाश जाँचें। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हब बदल दें।