Pe panoul de control al imprimantei, selectaţi numele reţelei (SSID) care foloseşte banda de 2,4 GHz şi apăsaţi pe butonul OK.

Notă:
Dacă utilizaţi punctul de acces (ruterul fără fir) cu setările implicite, selectaţi numele reţelei (SSID) afişat pe panoul de control al imprimantei, care se termină în „_G”. Dacă nu puteţi obţine numele reţelei (SSID), consultaţi informaţiile asociate punctului de acces (ruterului fără fir).
Dacă identificatorul SSID nu este afişat, apăsaţi pe , introduceţi numele reţelei (SSID) care utilizează o bandă de 2,4 GHz, selectaţi OK şi apoi apăsaţi pe butonul OK.