Yazıcınızı kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
Donanım Kurulumu
Mürekkep doldurma, mürekkep kartuşlarını veya mürekkep besleme ünitelerini takma ve kâğıt yükleme gibi yazıcının donanım kurulumu konusunda ayrıntılar için kâğıt ayarı kılavuzuna bakın.
Sürücüleri Yükleme
Yazıcının donanım kurulumunu tamamladığınızda sürücüleri yükleyin. Sürücüler, bu CD'de aşağıdaki konumlarda bulunmaktadır:
Yazıcı Sürücüsü
\Driver\Printer\Driver
Tarayıcı Sürücüsü (yalnızca çok işlevli yazıcı)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (yalnızca faks destekli yazıcı)
\Apps\FaxUtility
PCL veya PS3 (PostScript3) Yazıcı Sürücüsü (yalnızca desteklenen yazıcı):

Bazı yazdırma özellikleri PCL ve PS3 sürücüleriyle kullanılamaz. Yazdırma özelliklerinin tümünü kullanmak için, yukarıda belirtilen yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcınızın PCL veya PS3 yazdırma dillerini desteklediğinden emin olmak amacıyla Kullanım Kılavuzuna bakıp, sürücüyü yüklemek için talimatları izleyin.

PCL Yazıcı Sürücüsü
\Driver\PCLUniversal\
veya
\Driver\Universal\
PS3 (PostScript3) Yazıcı Sürücüsü
\Driver\PostScript
Ağ Bağlantısı ve Yapılandırması
Bir LAN kablosu bağlayın veya ağa kablosuz olarak bağlanmak için yazıcının denetim panelini kullanın. Ardından EpsonNet Config yazılımını çalıştırarak ağ ayarlarını yapılandırın.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Kılavuzları İndirme
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için kılavuzları Epson destek web sitesinden indirebilirsiniz.
http://www.epson.eu/Support (Avrupa)
http://support.epson.net/ (Avrupa dışı)