### Sąranka nepavyko

Patikrinkite toliau nurodytus duomenis, paskui vėl atlikite tinklo sąranką.
Patikrinkite, ar įjungtas prieigos taško įrenginys (belaidis kelvedis). Jei jis įjungtas, išjunkite ir vėl įjunkite prieigos taško įrenginį (belaidį kelvedį). Atsižvelkite į kitus šį tinklą naudojančius vartotojus.
Išjunkite prieigos taško įrenginio (belaidžio kelvedžio) privatumo skyriklį.
Pastatykite spausdintuvą arti prieigos taško įrenginio (belaidžio kelvedžio).
Patikrinkite, ar prieigos taško įrenginys (belaidis kelvedis) palaiko WPS. Jei jis WPS nepalaiko, tinklo ryšio naudojant mygtuko sąranką (WPS) nustatyti nepavyks.
Jei įjungta MAC adreso filtravimo funkcija, užregistruokite spausdintuvo MAC adresą, kad spausdintuvas nebūtų filtruojamas. Informacijos registracijai ieškokite su prieigos taško įrenginiu pateikiamuose dokumentuose.
Patikrinkite, ar prieigos taško įrenginiui (belaidžiam kelvedžiui) nustatytas „Wi-Fi“ ryšio režimas (IEEE802.11*) atitinka spausdintuvo palaikomą režimą. (*Rodinys gali skirtis atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą.)