### فشل الإعداد

تحقق من العناصر التالية، ثم أجرِ إعداد الشبكة مرة أخرى.
تحقق من تشغيل نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي). إذا تم تشغيلها، فأوقف تشغيل طاقة نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي) وأعد تشغيلها مرة أخرى. تنبه إلى المستخدمين الآخرين الذين قد يستخدمون الشبكة.
عطِّل فاصل الخصوصية في نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي).
ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي).
تحقق من أن نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي) تدعم WPS. وإذا لم تدعم WPS، فلا يمكنك إنشاء شبكة باستخدام إعداد زر الضغط (WPS).
إذا كانت وظيفة ترشيح عنوان MAC ممكَّنة، فسجِّل عنوان MAC للطابعة لمنع ترشيح الطابعة. راجع الوثائق المرفقة بنقطة الوصول لإجراء التسجيل.
تحقق من تطابق وضع اتصال Wi-Fi‏ (IEEE802.11*) الذي تم تعيينه لنقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي) مع الوضع الذي تدعمه الطابعة. (*يختلف العرض حسب الموقع الذي توجد فيه)