### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για Wi-Fi
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία του σημείου πρόσβασης (του ασύρματου δρομολογητή). Λάβετε υπόψη σας άλλους χρήστες που μπορεί να χρησιμοποιούν το δίκτυο.
Κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου. Ελέγξτε τα προβλήματα και τις λύσεις.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διάγνωσης, πραγματοποιήστε διορθωτικές ενέργειες χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.
Για [ΕΠΙΤΥΧΙΑ]
Για [ΑΠΟΤΥΧΙΑ]
Για ενσύρματο LAN
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε ξανά το πλήκτρο τροφοδοσίας του διανομέα. Λάβετε υπόψη σας άλλους χρήστες που μπορεί να χρησιμοποιούν το δίκτυο. Ελέγξτε τη σύνδεση εκ νέου μετά από περίπου ένα λεπτό από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της τροφοδοσίας του διανομέα.
Ελέγξτε αν το καλώδιο Ethernet είναι σταθερά συνδεδεμένο. Εάν η λυχνία κατάστασης σύνδεσης είναι σβηστή, ελέγξτε την κατάστασή της συνδέοντας το καλώδιο Ethernet σε διαφορετική θύρα ή αλλάζοντάς το. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, αντικαταστήστε το διανομέα.