### Tor ulgamy birikme seljerme netijesi Geçdi, ýöne printer birigip bilenok

Printer we ygtyýar nokady (kabelsiz LAN router) üstünlikli birikdirildi, ýöne printer kompýutere ygtyýar nokadynyň üsti bilen (kabelsiz LAN router) birigip bilenok. Aşakdaky çözgütleri tertip boýunça synanyşyň.
Ygtyýar nokadyndaky gizlin bölüji funksiýasyny barlaň (kabelsiz LAN router)
Bu öýjükli kabelsiz LAN routerler üçin umumy mesele bolup durýar. Gizlin bölüji funksiýasy ygtyýar nokadyndaky işe girizilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy kesýär (kabelsiz LAN router). Bu routeriň üsti bilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy kesýän howpsuzlyk funksiýasydyr. Haçan-da işe girizilende, printer bilen kompýuteriň aragatnaşygy kesilende, olar birikdirilip bilinmez. Ygtyýar nokadynda gizlin bölüji funksiýasyny öçüriň we soňra tor ulgamy gaýtadan sazlaň. Ygtyýar nokadynyň gollanmasyna sazlama usulynyň jikme-jikligi üçin serediň. Öndürijä baglylykda, gizlin bölüji funksiýasynyň dürli atlarynyň bolmaklygy mümkin.
Printer we kompýuter üçin SSID-lary barlaň
Birnäçe ygtyýar nokatlary köpsanly SSID-lary bolup biler. Käbirleri SSID-leri degişli kabelsiz ülňülere bölmekligi başarýarlar (IEEE802.11a we IEEE802.11g). Hatda şol bir atly ygtyýar nokady (kabelsiz LAN router), printer we kompýuter dürli SSID-leri ulanýan bolsalar-da we olar aragatnaşyp bilmezler. Kompýuteriň SSID-ni printerdäki bilen gabatlaşdyryň. Siz kompýuteriň SSID-ni Wi-Fi birikdirme menýusynyda barlap bilersiňiz. Printeriň SSID-i çap edilen tor ulgamy seljerme hasabatyndadyr. Haçan-da SSID-ler gabat gelse, tor ulgamyny gaýtadan sazlaň.