פעל על פי ההוראות הבאות להגדרת המדפסת.
הגדרת החומרה
לפרטים נוספים אודות הגדרת רכיבי החומרה של המדפסת, כגון מילוי דיו, התקנת מחסניות הדיו וטעינת נייר או החלפת יחידות אספקת הדיו, עיין במדריך ההתקנה המודפס.
התקנת מנהלי התקנים
בסיום התקנת רכיבי החומרה של המדפסת, התקן את מנהלי ההתקנים. מנהלי ההתקנים נמצאים בתקליטור זה בתיקיות הבאות:
מנהל התקן המדפסת
\Driver\Printer\Driver
מנהל התקן הסורק (מדפסת משולבת בלבד)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (מדפסת עם פקס בלבד)
\Apps\FaxUtility
PCL או מנהל התקן PS3(PostScript3)‎ (במדפסת תומכת בלבד):

תכונות הדפסה מסוימות אינן זמינות עם מנהלי התקנים של PCL ו-PS3. כדי להשתמש בכל תכונות ההדפסה, יש להתקין את מנהל התקן המדפסת הנזכר לעיל. עיין במדריך למשתמש כדי לוודא שהמדפסת תומכת בשפות ההדפסה PCL או PS3 ופעל על פי הוראות ההתקנה של מנהל ההתקן.

מנהל התקן מדפסת PCL‎
\Driver\PCLUniversal\
או
\Driver\Universal\
מנהל התקן מדפסת PS3(PostScript3)‎
Driver\PostScript\
חיבור לרשת והגדרת תצורה
חבר כבל LAN או השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להתחבר לרשת באופן אלחוטי. לאחר מכן, הפעל את EpsonNet Config כדי להגדיר את תצורתן של הגדרות הרשת.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
הורדת מדריכים
לקבלת מידע מפורט יותר, באפשרותך להוריד את המדריכים מאתרי האינטרנט לתמיכה של Epson.
http://www.epson.eu/Support (אירופה)
http://support.epson.net/‎ (מחוץ לאירופה)