### Installationen mislykkedes

Kontrollér de følgende elementer, og konfigurer derefter netværket igen.
Kontrollér, at der er tændt for adgangspunktet (trådløs router). Hvis den er slået til, skal du slukke for adgangspunktet (den trådløse router) og tænde det igen. Se, om der er andre brugere, der bruger netværket.
Deaktiver privatlivsbeskyttelsen på adgangspunktet (den trådløse router).
Placer printeren tæt ved adgangspunktet (trådløs router).
Kontrollér, at adgangspunktet (trådløs router) understøtter WPS. Hvis det ikke understøtter WPS, kan du ikke oprette et netværk med trykknap-opsætning (WPS).
Hvis MAC-adressefilterfunktion er aktiveret, kan du registrere printerens MAC-adresse for at forhindre, at printeren bliver filtreret. Du kan læse mere om adgangspunktet i den medfølgende dokumentationen.
Sørg for, at Wi-Fi-kommunikationen (IEEE802.11*), der er indstillet til dit adgangspunkt (trådløs router), passer med det, der understøttes af din scanner. (*Visningen varierer alt efter din placering.)