### Trikčių diagnostika

„Wi-Fi“ ryšys
Išjunkite ir vėl įjunkite prieigos taško įrenginį (belaidį kelvedį). Atsižvelkite į kitus šį tinklą naudojančius vartotojus.
Spustelėkite Išsami informacija, paskui išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą. Peržiūrėkite problemas ir sprendimus.
Atsižvelgdami į diagnostikos rezultatus, atlikite atitaisomuosius veiksmus, pasinaudodami viena iš toliau pateiktų nuorodų.
Jei [PASS]
Jei [FAIL]
Laidinis LAN
Išjunkite ir vėl įjunkite koncentratorių. Atsižvelkite į kitus šį tinklą naudojančius vartotojus. Išjungę ir vėl įjungę koncentratorių, maždaug po minutės vėl patikrinkite ryšį.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas eterneto kabelis. Jei ryšio būsenos lemputė nešviečia, patikrinkite lemputės būseną prijungdami prie kito prievado arba pakeisdami eterneto kabelį. Jeigu problemos išspręsti nepavyktų, pakeiskite šakotuvą.