บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชื่อเครือข่าย (SSID) ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz จากนั้นกดปุ่ม OK

หมายเหตุ:
หากคุณใช้งานจุดเชื่อมต่อ (เราเตอร์แบบไร้สาย) ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้เลือกชื่อเครือข่าย (SSID) ที่เขียนในรูปแบบ "_G" ซึ่งอยู่บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากคุณไม่ทราบชื่อเครือข่าย (SSID) ให้ตรวจสอบข้อมูลสำหรับจุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย)
หากไม่มีการแสดง SSID กดที่ , ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) ที่ใช้แถบความถี่ 2.4 GHz เลือก ตกลง จากนั้นกดปุ่ม OK