Следвайте инструкциите по-долу за инсталиране на Вашия принтер.
Хардуерна настройка
Вижте ръководството на принтера за повече информация относно инсталирането на хардуера на принтера, като например пълнене на мастило, поставяне на касетите с мастило или блоковете за подаване на мастило и зареждане на хартия.
Инсталиране на драйвери
Инсталирайте драйверите, когато приключите с инсталирането на хардуера на принтера. Драйверите се намират на този компактдиск със следните пътеки:
Драйвер за принтера
\Driver\Printer\Driver
Драйвер за скенера (само за мултифункционални принтери)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (само за мултифункционални принтери)
\Apps\FaxUtility
Драйвер за принтер PCL или PS3(PostScript3) (само за поддържаните принтери):

Някои функции за печат не са достъпни с драйвери PCL и PS3. За да използвате всички функции, инсталирайте драйвера за принтер, посочен по-горе. Вижте Ръководство на потребителя, за да се уверите, че Вашият принтер поддържа езици на печат PCL или PS3, след което следвайте инструкциите за инсталиране на драйвера.

Драйвер за принтер PCL
\Driver\PCLUniversal\
или
\Driver\Universal\
Принтер PS3(PostScript3) Driver
\Driver\PostScript
Мрежова връзка и конфигурация
Свържете LAN кабел или използвайте командния панел на принтера за безжично свързване с мрежата. След това стартирайте EpsonNet Config, за да конфигурирате мрежовите настройки.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Изтегляне на наръчници
За по-подробна информация, можете да изтеглите наръчници за експлоатация от уебсайтовете на Epson.
http://www.epson.eu/Support (Европа)
http://support.epson.net/ (извън Европа)