### Configurazione non riuscita

Controllare i seguenti elementi, quindi eseguire di nuovo la configurazione di rete.
Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia acceso. Se è acceso, spegnere e riaccendere il punto di accesso (router wireless). Tenere presente che altri utenti potrebbero utilizzare la rete.
Disabilitare la privacy sul punto di accesso (router wireless).
Posizionare la stampante accanto al punto di accesso (router wireless).
Verificare che il punto di accesso (router wireless) supporti WPS. Se non supporta WPS, non è possibile stabilire una rete tramite Impostazione con interruttore (WPS).
Se si abilita la funzione filtro indirizzo MAC, registrare l'indirizzo MAC della stampante per evitare che la stampante venga filtrata. Per la registrazione, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso.
Controllare che la modalità di comunicazione Wi-Fi (IEEE802.11*) impostata per il punto di accesso (router wireless) corrisponda a quella supportata dalla stampante. (*La visualizzazione varia in base al luogo.)