### Rešavanje problema

Za Wi-Fi
Isključite i zatim ponovo uključite napajanje pristupne tačke (bežičnog rutera). Imajte u vidu druge korisnike koji možda koriste mrežu.
Kliknite na Detalji, a zatim odštampajte izveštaj o mrežnoj vezi. Proverite probleme i rešenja.
U zavisnosti od rezultata dijagnoze, izvršite korektivne radnje koristeći neki od sledećih linkova.
Za [PASS]
Za [FAIL]
Za ožičeni LAN
Isključite napajanje čvorišta i ponovo ga uključite. Imajte u vidu druge korisnike koji možda koriste mrežu. Ponovo proverite mrežu nakon približno jednog minuta od isključivanja i ponovnog uključivanja napajanja čvorišta.
Proverite da li je Ethernet kabl dobro povezan. Ako je lampica statusa veze isključena, proverite status lampice povezivanjem na drugi port ili promenom Ethernet kabla. Ako se problem ne reši, zamenite čvorište.