### تنظیم ناموفق بود

موارد زیر را بررسی کنید و سپس تنظیم شبکه را مجدداً انجام دهید.
بررسی کنید که نقطه دسترسی (روتر بی‌سیم) روشن باشد. اگر روشن شود، نقطه دسترسی (روتر بی سیم) را خاموش و مجدداً روشن کنید. در نظر بگیرید که ممکن است کاربران دیگر در حال استفاده از شبکه باشند.
جداکننده حریم خصوصی روی نقطه دسترسی (روتر بی سیم) را غیرفعال کنید.
چاپگر خود را در نزدیکی نقطه دسترسی (روتر بی‌سیم) قرار دهید.
بررسی کنید که نقطه دسترسی (روتر بی‌سیم) از WPS پشتیبانی کند. اگر از WPS پشتیبانی نکند، نمی‌توانید با استفاده از تنظیم با فشار دکمه (WPS) شبکه ایجاد کنید.
اگر عملکرد فیلتر کردن آدرس MAC فعال شده است، برای جلوگیری از فیلتر شدن چاپگر خود، آدرس MAC آن را ثبت کنید. برای ثبت کردن، به اسناد ارائه شده همراه با نقطه دسترسی مراجعه کنید.
بررسی کنید حالت ارتباط Wi-Fi (IEEE802.11*) تنظیم شده برای نقطه دسترسی (روتر بی سیم) توسط چاپگرتان پشتیبانی شود. (*عبارت نمایش داده شده براساس محل شما متفاوت است.)