На панели управления принтера выберите имя сети (SSID), работающей в диапазоне 2,4 ГГц, а затем нажмите кнопку «OK».

Примечание:
При использовании стандартных настроек точки доступа (маршрутизатора беспроводной связи) выберите на панели управления принтера имя сети (SSID) с окончанием «_G». Если не удается определить имя сети (SSID), ознакомьтесь со сведениями о точке доступа (маршрутизаторе беспроводной связи).
Если SSID не отображается, нажмите кнопку , а затем введите имя сети (SSID), работающей в диапазоне 2,4 ГГц, выберите OK и нажмите кнопку «OK».