На панелі керування принтером виберіть ім'я мережі (SSID) із діапазоном 2,4 ГГц, а потім натисніть кнопку OK.

Примітка.
Якщо ви використовуєте точку доступу (безпроводовий маршрутизатор) із параметрами за замовчуванням, виберіть ім'я мережі (SSID), що відображається на панелі керування принтероа з розширенням «_G». Якщо вам не вдається отримати ім'я мережі (SSID), перевірте інформацію про точку доступу (безпроводовий маршрутизатор).
Якщо SSID не відображається, натисніть кнопку , а потім введіть ім'я мережі (SSID), яка використовує смугу 2,4 ГГц, виберіть ОК і натисніть кнопку OK.