No painel de controlo da impressora, selecione o nome da rede (SSID) que utiliza uma banda de 2,4 GHz e, em seguida, prima o botão OK.

Nota:
Se estiver a utilizar as predefinições do ponto de acesso (router sem fios), selecione o nome da rede (SSID) exibido no painel de controlo da impressora que tem "_G" no final. Se não for possível obter o nome da rede (SSID), verifique as informações do ponto de acesso (router sem fios).
Se o SSID não for apresentado, prima o botão , introduza o nome da rede (SSID) que utiliza uma banda de 2,4 GHz selecione OK e, em seguida, prima o botão OK.