5 GHz juostos tinklą (IEEE802.11a/IEEE802.11ac) naudojantiems vartotojams
Kompiuteris prijungtas prie 5 GHz juostos „Wi-Fi“ tinklo. Tačiau spausdintuvas gali prisijungti tik prie 2,4 GHz juostos „Wi-Fi“ tinklo.
Šiame ekrane rodomo tinklo pavadinimo (SSID) iš spausdintuvo rasti negalima. Išsamios informacijos ieškokite kitame ekrane ir prijunkite spausdintuvą prie 2,4 GHz juostą naudojančio „Wi-Fi“ tinklo.